기상기술 설명서
기술명	기상영향평가 가이드라인	사업명	기상업무지원 기술개발연구
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김규랑)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	계명대 산학협력단 (117백만원/ 2016.5.2.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 지상 및 원격 탐사자료(위성영상) 활용한 국지기상영향 분석 기술 평가와 가이드라인 ○ 수치모델을 이용한 국지기상영향 분석 기술 평가와 가이드라인
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기상영향분석을 위한 국지기상모니터링 표준 체계 연구 - 국지기상영향 분석 방법론 평가 및 가이드라인 개발 - 원격탐사(위성영상) 자료를 활용한 국지기상 모니터링 및 활용 방법론 제시 - 수치모델을 이용한 국지기상영향 분석 기술 평가 - 수치모델을 이용한 국지기상영향 분석 가이드라인 개발 ○ 활용 범위 - 기상영향평가 사업자, 대행업자에게 기상관측에서 오차 평가법 및 기상관측 세부 방법 및 관측 대안 제시 - 댐이나 발전소 사업에 대한 환경영향평가 수행 가이드라인 < (예시) 칠곡보 건설 전(좌), 후(우) 예측 연직풍속의 차 >
이전대상	○ 보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-

기상기술 설명서
기술명	기상자료 품질검사	사업명	2017년 국가기후자료 관리 및 서비스체계 구축 사업
기술보유 부서명 (담당자)	기상서비스진흥국 국가기후데이터센터 (성금란)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜에스이랩 컨소시엄 (406.7백만원/ 2018.5.15.~11.30)
개요 (기술 요약)	○ 기상관측자료의 오류를 검출 정제하여 자료의 품질을 높이는 데이터 관리 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 품질검사 알고리즘 구현 - DB에 저장되어 있는 기상데이터의 오류사항을 검출하고 제거 - 주요 적용 알고리즘 ․ 물리한계 검사: 유효범위를 벗어난 오류자료를 검출 ․ 기후범위 검사: 과거에 관측된 범위를 벗어난 오류자료를 검출 ․ 단계검사 검사: 값이 급변하는 오류자료를 검출 ․ 지속성 검사: 값이 불변하는 오류자료를 검출 ○ 활용 범위 - 기상자료를 수집·관리하는 시스템에 적용하여 오류자료 정제 - 기상자료를 처리시스템의 입력자료 품질향상을 위한 전처리
이전대상	○ 사업산출물, 소스코드
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ DB 구조가 다를 경우 소스코드 수정이 필요함 ○ 운영환경이 다를 경우 구동되지 않을 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	고정 및 회전 영상장치로 입체관측 측정 방법	사업명	기상업무지원 기술개발연구(R&D)
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 관측연구부 (김기훈)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	국립기상과학원
개요 (기술 요약)	○ 영상장치를 이용한 입체관측은 피사체를 하나 이상의 방향에서 관측된 영상들을 이용함 ○ 통상 복수의 고정영상장치 혹은 하나의 회전영상장치가 활용 ○ 본 기술은 하나 이상의 고정 및 회전 영상장치를 모두 이용한 방법
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 중앙의 고정 영상장치, 그리고 좌우 대칭의 복수의 원뿔형 패턴 회전영상장치를 이용 - 좌우대칭 회전 관측은 하나의 피사체를 복수의 방향에서 관측하는 효과를 얻으며, 중앙의 고정 영상장치는 이동하는 플랫폼을 따라 연속적인 관측이 가능 - 취합된 영상은 중앙과 좌우 영상을 합친 영상으로 사용 될 수 있으며, 좌우 회전 영상을 이용한 입체영상 산출도 가능 - 같은 영상장치 수량으로 기존 입체영상 방식보다 더 많은 종류의 산출이 가능 ○ 활용 범위 - 입체 피사체 관측이 필요한 모든 활용 분야 (예, 구름관측)
이전대상	○ 특허실시권
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록 - 명칭: 기상관측대상에 대하여 촬영 모드의 전환이 가능하고 효율적으로 이미지 획득을 할 수 있는 촬영 및 이미지 획득 시스템 그리고 이를 사용한 방법 - 등록번호/등록일자/특허권자: 10-1429155/’14.08.05./국립기상연구소장
이전 시 고려 사항	○ 본 기술 시험 및 활용 시 기상청과 협업 필요 (회전장치와 영상크기, 그리고 피사체 특성 최적화 등)
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	부산항만 해양안개 정보 서비스 웹페이지 표출 기술	사업명	부산항만 해양융합 서비스 시범 개발
기술보유 부서명 (담당자)	부산지방기상청 기후서비스과 (김상현)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	부산지방기상청 기후서비스과 (20백만원/7개월)
개요 (기술 요약)	○ 본 기술은 기상청의 Open-Api(공공데이터)와 국립해양조사원의 관측자료를 기반으로 부산항만과 부산신항의 해양안개에 대한 실황을 웹페이지에 표출하는 기술임
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 웹페이지 표출기술 · 기상청 천리안 위성의 해양안개 분포도 · 부산항과 신항의 실시간 관측자료(AWS, CCTV) ○ 활용 범위 - 부산항만 입출항 선박과 항만, 해운선사, 부두상하역 업체에 해양기상(날씨 실황) 정보 제공 가능
이전대상	○ 웹페이지 프로그램 소스, 운영 매뉴얼 ○ 향후 유지관리와 업그레이드를 위한 교육
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ 기개발된 기술 중 해양안개 예측기술은 정확도 미검증으로 이전 불가 * 기술이전 업체에서 예측 기술 개발 희망 시 관련된 교육 지원 가능 ○ 실황 표출 기술에 대한 기술이전 가능
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	기상관측차량 도입을 위한 기상장비, 통신 환경 설계	사업명	모바일 기상관측차량 활용 기술 개발 연구
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 예보연구부 (김민정)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	코아인텍주식회사 (38.8백만원 /2019.9.3.~12.10.)
개요 (기술 요약)	○ 기상관측 장비 탑재 차량 제시 및 적용(실시) 설계 ○ 모바일 기상관측 차량 제작시 절차 등
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기상관측요소별 설치대상 장비 차량탑재 기준 - 기상관측 장비 탑재 차량 제시 및 적용(실시) 설계 - 모바일 기상관측차량 기본 기능 설계 - 모바일 기상관측 차량 제작 및 현장 적용방안 제시 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 설계에 따른 필요한 HW,SW는 상이할 수 있음 (최종보고서 참조) ○ 활용 범위 - 기상관측차량 도입 시 참여하는 업체 - 고정관측망이 아닌 이동관측장비의 내부 자료 송수신 분야 등
이전내용	○ 연구 최종보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ 연구용역의 최종보고서이며 사용시 출처 명확한 제시
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	외부요인에 의한 영향을 최소화하여 기온을 측정하기 위한 차광통	사업명	기상업무지원 기술개발연구 -세부과제명: 위험기상에 대한 분석·예보의 융합기술 고도화
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 관측연구부 (최규용)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학 관측연구부 (25백만원/ 2020.1.1.~2020.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 지상 기반 온습도 관측센서 보호용 차광통 구조 설계
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 지상 기반 온습도 관측센서를 지면복사열로부터 보호하는 차광통 설계기술 - 태양복사에 의한 센서 가열을 방지하기 위한 차광통 재질에 따른 구조 설계기술 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - (HW) 온습도 관측센서 보호용 차광통 - (HW) 지면복사열을 차단하고 동시에 차광통 내부의 대류를 원활히 하기 위한 차광통 설계 ○ 활용 범위 - 지상 기반 온습도 관측센서 보호용 차광통 구조 설계 - 콘크리트나 아스팔트 등 도심지 환경 영향을 최소화하여 관측정확도를 향상
이전내용	○ 특허실시권
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록 - 명칭: 외부요인에 의한 영향을 최소화하여 기온을 측정하기 위한 차광통 - 등록번호/일자/특허권자: 10-2101441/’20.04.09./국립기상과학원장
이전 시 고려 사항	○ 유상 이전대상
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	라디오존데의 미래위치를 예측하여 항공기의 미래위치에 대한 위험 여부를 판단하는 방법 및 이를 사용한 장치	사업명	기상업무지원 기술개발연구 -세부과제명: 위험기상에 대한 분석·예보의 융합기술 고도화
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 관측연구부 (최규용)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학 관측연구부 (25백만원/ 2020.1.1.~2020.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 라디오존데의 미래위치를 예측하여 항공기의 미래위치에 대한 위험 여부를 판단하는 방법 및 이를 이용한 장치
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 라디오존데 비양 궤적을 예측하여 항공기 운항에 영향을 미치는 여부를 판단하는 기술 - 라디오존데 비양 궤적 모의를 통해 선제적 위험 판단 - 항공기 운항 정보를 이용한 비행 예상 궤적 모의 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - (SW) 라디오존데 비양 궤적과 항공기 운항 루트를 비교 분석하는 기술 - (SW) 라디오존데 비양 궤적 모의 체계 - (SW) 항공기 운항정보 수집 체계 및 예상 운항루트 판단체계 ○ 활용 범위 - 라디오존데 비양이 항공기 운항안전에 미치는 영향을 최소화 하는 기술
이전내용	○ 특허실시권
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허: 제10-2149892호 『라디오존데의 미래위치를 예측하여 항공기의 미래위치에 대한 위험 여부를 판단하는 방법 및 이를 이용한 장치』
이전 시 고려 사항	○ 유상 이전대상
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	운량 산출을 위한 구름 영상 자료의 휘도(luminance) 산출 및 왜곡 보정	사업명	기상업무지원 기술개발연구 -세부과제명: 기상항공기 활용기술개발연구
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김부요)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 기상응용연구부 (10백만원/ 2020.1.1.~2020.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 운량 산출을 위한 영상 자료의 명암값을 이용한 휘도(luminance)를 산출 및 어안렌즈가 장착된 카메라 등으로 촬영된 영상의 왜곡을 보정 해주는 프로그램
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 카메라, 핸드폰, CCTV 등으로부터 촬영된 이미지를 RGB 컬러의 명암값(0~255)으로 변환함 - 변환된 명암값을 이용하여 영상의 밝기인 휘도(luminance)를 산출함 - 스토리지에 저장된 이미지 자료를 실시간으로 처리함 - 처리된 휘도 자료는 그림으로 표출하여 영상 내 밝은 위치 등의 정보를 육안으로 확인할 수 있음 - 어안렌즈(예: 시야각 180°)가 장착된 카메라, 핸드폰, CCTV 등으로부터 촬영된 영상 이미지의 왜곡을 보정함 - 어안렌즈로 촬영된 영상은 시야각 내의 모든 방위에 넓은 영역을 촬영하지만 2D의 이미지로 저장할 때 정사영 투영되어 영상 내 물체의 크기가 왜곡됨(영상 중심=상대적으로 큼, 가장자리=상대적으로 작음) - 왜곡된 영상 내 물체의 상대적 크기를 보정함 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 기반의 서버/PC 필요 - C shell, convert, fortran, gnuplot 필요 ○ 활용 범위 - 구름 관측목적의 컬러 이미지의 형태로 저장되는 모든 영상의 자료를 처리하는 분야 - 영상처리기반의 기상관측 및 기상서비스를 하고자 하는 분야
이전내용	○ 프로그램 소스 및 운영설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소프트웨어 저작권 등록: 제C-2020-007872호, “영상이미지의 명암값을 이용한 휘도 산출 프로그램”(2020.3.2.)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	연직강우레이더 기상 정보 산출 및 활용 프로그램	사업명	기상업무지원 기술개발연구 -세부과제명: 기상항공기 활용기술개발연구
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김부요)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 기상응용연구부 (10백만원/ 2020.1.1.~2020.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 연직강우레이더 기상정보(반사도, 액체수함량, 입자 낙하속도, 강우강도)의 처리 및 표출과 이들을 활용한 구름의 운고 및 운저 고도 산출 프로그램
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 연직강우레이더에서 설정된 시간과 연직 고도 간격마다 저장된 반사도, 액체수함량, 입자 낙하속도, 강우강도 자료를 그림으로 표출함 - 연직강우레이더의 반사도와 액체수함량 자료를 이용하여 연직으로 유효한 구름을 탐지하고 해당 구름의 운고와 운저를 산출함 - 산출된 운고와 운저를 이용하여 연직강우레이더 자료를 그림으로 표출시, 운고와 운저를 같이 표기하여 표출함 - 관측장비가 설치된 노장의 해면고도를 고려하여 표출 고도를 산출함 - 관측되지 않거나 이상치값들은 제거시킨 후 표출함 - 스토리지에 저장된 연직강우레이더 자료를 실시간으로 표출 및 자료 확인 ※ 여러 지점의 연직강우레이더 통합 활용시에도 사용가능 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 기반의 서버/PC 필요 - C shell, fortran, gnuplot 설치 필요 ○ 활용 범위 - 연직강우레이더를 활용한 다양한 기상분석 활용이 필요한 분야 ※ 국내 기상업체에서 연직강우레이더 활용 기술에 대한 수요 증가 - 집중관측, 강수특성 분석 등을 위한 연직 상세기상관측 연구분야
이전내용	○ 프로그램 소스 및 운영설명서 등
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소프트웨어 저작권 등록: 제C-2020-007874호, “마이크로파강우레이더의 기상자료 표출 프로그램”(2020.3.2.)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	Aeolus 라이다 바람자료 처리기술	사업명	한국형수치예보 활용을 위한 위성자료 처리기술 개발(II)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성기획과 (이병일)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	이화여자대학교 산학협력단 (196백만원/ `21.3.10.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 바람 관측 위성 Aeolus 라이다 센서 관측자료의 처리기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - Aeolus위성의 ALADIN 센서는 대기 중으로 UV(355 nm)의 레이저 펄스를 쏘아 바람을 따라 이동하는 산란체의 신호와 방출된 레이저 두 신호의 도플러 변이를 측정하여 바람 값을 산출 - Aeolus/ALADIN의 관측자료에 대한 시공간적 특성 분석을 위한 bufr 자료의 구성(주요변수 및 관측연산자), 바람자료의 품질관리 및 성능평가를 위한 처리기술 · ALADIN 자료와 라디오존데 자료의 시공간 일치 정보생산 · ALADIN 자료와 라디오존데 자료의 품질 비교 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - IDL 프로그램 ○ 활용 범위 - 바람관측위성 Aeolus 라이다센서 관측자료의 수치예보모델 자료동화 적용을 위한 전처리 기술
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스(ALADIN과 라디오존데 자료수집 및 비교), 운영매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 국가기상위성센터와 연구기관(이화여자대학교 산학협력단) 공동소유(50:50/기술이전 동의)
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 연구개발과제성과로서 「국가연구개발혁신법」 제18조제1항에 따라 연구개발성과소유기관은 연구개발성과를 실시하려는 자와 실시권의 내용 및 범위, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관한 계약을 체결하고 해당 연구개발성과의 실시를 허락할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	천리안위성 2A호 위성자료 품질관리 기술	사업명	천리안위성2A호 위성자료 품질관리 기술개발(Ⅱ)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성운영과 (김지영)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	스페이스웨어㈜ (273.6백만원/ ‘21.4.29.~12.15.)
개요 (기술 요약)	○ 저궤도-정지궤도 기상위성 간 상호비교검정을 통한 천리안위성 2A호 위성자료 품질관리 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 저궤도-정지궤도 기상위성 간 상호비교검정 알고리즘 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - IDL, Java, Fortran, R, Python 등 프로그램 언어 ○ 활용 범위 - 기상위성자료 상호검정기술적용을 통한 천리안위성 2A호 자료의 체계적 품질관리에 활용
이전내용	○ 연구보고서, 알고리즘 기술문서(ATBD)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 국가기상위성센터와 연구기관(스페이스웨어㈜) 공동소유(50:50/기술이전 동의)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]