기상기술 설명서
기술명	바다구획별 살오징어의 단위노력당 어획량 예측	사업명	2016년 맞춤형 기상 기후 빅데이터 서비스 기반구축
기술보유 부서명 (담당자)	기상서비스진흥국 기상융합서비스과 (윤현진)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜투이컨설팅 컨소시엄 (1,090백만원/ 2016.5.23.~12.10.)
개요 (기술 요약)	○ 단위노력당 어획량을 SAX(Symbolic aggregate approximation) 변환을 통해 3단계로 단위노력당 어획량 구분 ○ 딥러닝 기법을 활용하여 최적의 변수를 선택하고 바다구획별 단위노력당 어획량 모델 도출
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 살오징어 생태별 요인의 특성에 따라 변수(해양기상, 해양환경, 비기상자료)를 활용 - 단위노력당 어획량을 SAX(Symbolic aggregate approximation) 변환을 통해 3단계(높음, 중간, 낮음)로 분류 - 딥러닝(Deep Learing) 기법의 Multi-layer feed-forward Neural Network 알고리즘을 활용하여 변수를 선정하고 바다구획별(동해중부, 동해남부, 남해서부, 서해중부, 서해남부) 단위노력당 어획량 예측 모델 구현 ○ 활용 범위 - 지구온난화와 같은 환경문제 등으로 인하여 어장이 변화하고, 어획량이 감소하는 문제를 해결하기 위해 어획량 예측 지원과 조업에 영향을 주는 해양기상 등 실효성 높은 조업 정보 제공하여 경제적인 조업 활동 지원
이전대상	○ 분석보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	부산지역 특화 열환경정보 서비스 고도화	사업명	지역 기후정보 생산 및 활용
기술보유 부서명 (담당자)	부산지방기상청 기후서비스과 (김상현)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜에코브레인 (68.1백만원/ 2016.5.10.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ MENEX 모델 기반 고온 열환경정보 개선 및 저온 열환경정보 개발 ○ 부산지역의 권역별, 주요산업별, 사용자 환경(연령, 의복 등)에 따른 맞춤형 열환경정보 서비스 및 지역초등학생 대상 열환경 위험정보 알람서비스 제공 등 부산지역의 특화된 열환경정보 서비스 구현
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 부산지역 특화 열환경정보 서비스(웹기반 서비스 : vulcanz.ecobrain.net) · 권역별 열환경정보 제공 : 날씨, 기온, 열스트레스, 체감온도(매3시간) · 산업군별, 연령별 사용자 환경에 따른 맞춤형 시뮬레이션 및 행동권고 - 연중 지속적인 열환경정보 제공(MENEX 모델 활용) · 하절기(5~10월) 고온 및 동절기(11~4월) 저온 열환경정보 제공 - 취약계층(초등학생) 대상 위험정보 자동 알람서비스(Open API) · 부산지역 IOT기반 스마트생활안전서비스 연계 서비스(해운대, 동래구 일원 초등학교) ○ 활용 범위 - 대상지역 확대를 통한 지역 맞춤형 열환경정보 서비스 설계 - 취약계층 열환경위험정보 알람정보 제공으로 열환경 안전서비스 강화
이전대상	○ 보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	양봉산업 지원을 위한 생물기상정보 개발	사업명	양봉산업 지원을 위한 생물기상정보 개발
기술보유 부서명 (담당자)	강원지방기상청 기후서비스과 (김지언)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	서울대 산학협력단, 인천대 산학협력단 (140백만원/ 2015~2016년)
개요 (기술 요약)	○ 기상을 반영한 양봉기상정보 개발을 통한 체계적인 양봉산업 지원 및 경쟁력 제고
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 밀원식물 아까시나무의 지역별 개화시기 예측모델 - 전국단위 예상 개화시기 제공을 통한 이동양봉의 경로 판단 근거 제공 ○ 지역별 동내예보에 따른 양봉지수 개발 - 벌꿀 생산에 필요한 기상조건과 꿀벌의 활동성 결합 ○ 강원도 유망 밀원식물 활용 가이던스 개발 - 벌꿀 생산기간 연장을 위한 주요 식물 화밀분비량 분석 ○ 활용 범위 - 전국 아까시나무 예상 개화시기와 양봉지수를 통한 이동 양봉농가 최적 경로 제공
이전대상	○ 양봉기상서비스 프로그램 소스, 결과보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권 및 저작권 기상청 소유(제안요청서에 명시)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	인지온도 타당성 분석	사업명	기상업무지원 기술개발연구
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김규랑)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	부산대 산학협력단 (49백만원/ 2016.9.29.~12.14.)
개요 (기술 요약)	○ 폭염특보 개선을 위한 폭염 대응 기술 평가 ○ 폭염특보 검증을 위한 보건통계분석 기술 조사·평가
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 국내·외 폭염특보 활용현황 조사 - 부처별·분야별 요구사항 조사(질병관리본부, 국민안전처, 노동부 등) - 폭염특보 실제 현업 및 대국민발표를 위한 적정 기준안 제시 - 국민건강 위험도 측면에서 인지온도 활용 타당성 분석 - 그 외 폭염특보 검증에 활용할 수 있는 통계분석방법 제시 ○ 활용 범위 - 폭염대응 기술 평가 및 관련 활용 기술 개발 및 설계 < 폭염질환자와 일최고 기온지표 산포도 (전국) >
이전대상	○ 보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-

기상기술 설명서
기술명	제주도 삼나무 꽃가루 확산 분석과 상세 바람 표출서비스	사업명	제주도 삼나무 꽃가루 확산 모델 및 상세바람 표출 체계개발
기술보유 부서명 (담당자)	제주지방기상청 기후서비스과 (김길한)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜ 에코브레인 (77.55백만원/ 2016.04.29.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 삼나무 꽃가루 확산 예측 모델(WRF-CMAQ-Cedar)을 이용한 제주도 지역별 영향 분석 ○ 제주지역 상세바람 표출 시스템
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 제주지역은 삼나무 비율뿐만 아니라 삼나무 꽃가루 알레르기 환자 비율이 전국에서 가장 높으나, 이에 대한 연구가 전무함. 삼나무 꽃가루 확산 예측 모델(WRF-CMAQ-Cedar)을 이용한 제주도 지역별 영향 모의, 분석 - UM국지예보모델(해상도 1.5km)을 활용한 제주도 지형(고도10m~1km, 100m간격)에 따른 상세 바람 표출시스템 개발, Open-API서비스 ○ 활용 범위 - 삼나무 꽃가루 관련 질환에 관한 사전 정보 제공 - 무동력 레져(패러글라이딩, 요트 등)분야의 관광산업에 활용
이전대상	○ 연구보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유재산 등록 - 대장번호/취득일: 02100101G1615674069/2016.12.
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	지역 맞춤형 호우피해 위험 예측	사업명	2016년 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반구축
기술보유 부서명 (담당자)	기상서비스진흥국 기상융합서비스과 (윤현진)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜투이컨설팅 컨소시엄 (1,090백만원/ 2016.5.23.~12.10.)
개요 (기술 요약)	○ 지형적 특성을 반영한 군집별 호우 피해 가능성 예측(SOM Cluster, Random Forest) ○ 기계학습(Random Forest)을 이용한 섬진강&영산강 유역의 호우 침수 피해 심각도 예측
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 군집별 호우 피해 가능성 예측 · 지형 특성이 반영된 유역정보, 하천정보, 토양정보, 해발고도 자료를 토대로 SOM(Self Organizing Map) 기법을 통해 전국을 5개 군집으로 분류함. 기상, 하수도, 지형, 사회경제분야 데이터를 활용하여 각 군집별 기계학습(Random Forest) 모델 개발 - 호우 침수 피해 심각도 예측 · 재해연보를 바탕으로 섬진강&영산간 유역의 침수 피해 면적을 산출하고, 기상, 하수도, 지형, 사회경제분야 데이터를 활용하여 기계학습(Random Forest)기반의 호우 침수 피해 심각도 예측 모형 개발 ○ 활용 범위 - 각 군집에 속하는 시군구별 호우 피해 가능성을 48시간 전에 4단계(없음, 관심, 주의, 경계)로 예측할 수 있는 모델이므로 사전에 호우 피해 발생 여부에 대한 정보 제공 - 섬진강&영산강 유역의 침수 피해 심각도(없음, 관심, 주의, 경계) 예측 정보를 사전 제공
이전대상	○ 분석보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	한국인 인체 열스트레스 정량화	사업명	기상업무지원 기술개발연구
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김규랑)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	인제대 산학협력단 (107.4백만원/ 2016.5.18.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 인지온도 모델 최적화를 위한 인체 열스트레스 반응 실험 및 분석 결과
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 한국 기후조건을 고려한 인체 열 스트레스 실험 결과 ○ 활용 범위 - 한국인의 열 스트레스를 활용한 폭염 대응 기술 개발 < 한국인 인체 열 스트레스 >
이전대상	○ 보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유
이전 시 고려 사항	-

기상기술 설명서
기술명	국지예보모델 기반 실시간 수도권 상세 바람정보 생산	사업명	경기서해안 바람정보 생산 및 활용체계 구축
기술보유 부서명 (담당자)	수도권기상청 기후서비스과 (이윤정)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	(주)미래기후 (104백만원/ ‘17.4.20~11.30)
개요 (기술 요약)	○ 국지예보모델(LDAPS)과 진단모델(CALMET)을 결합하여 수도권 기온(고도 2m)과 바람(고도 10m) 과거기상자료 분석 ○ 수도권 전역 실시간 상세바람정보 생산
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 진단모델(CALMET)에 적합한 국지예보모델(LDAPS)의 전처리 - 국지예보 예측자료를 활용한 실시간 수도권 상세바람정보 생산 · 1일 1회 36시간 예측정보 생산 - 국지예보모델(LDAPS) 분석장 기반 과거 4년(’13~’16) 기온 및 바람 상세정보 생산 · 수도권 계절별·시간대별 평균 기온 및 바람 정보 생산 - 최종 산출물 · 바람 정보(GIS 파일 *.shp, 이미지 파일 *.png) · 온도 정보(이미지 파일 *.png) ○ 활용 범위 - 지자체, 유관기관 등 도시 계획 및 환경 분야 정책수립 지원 · 활용기관 : 안산시(지리정보시스템 기반 상세바람정보 활용) · 과거분석자료 활용기관 : 국립환경과학원, 서울시 양천구
이전대상	○ 자료생산기술(연구보고서, 프로그램 소스, 운영매뉴얼) ○ 과거분석자료(GIS 파일 및 이미지 파일)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ OS : Linux CenOS release 5.7 이상 ○ 컴파일러(compiler) : pgi Fortran version 7.1.6 ○ 기타 리소스 : GrADS, NCL(NCAR Graphics Library), NetCDF
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	기상관측용 마이크로파 라디오미터 개발 기술	사업명	기상업무지원기술 개발연구(R&D)
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 관측연구부 (김기훈)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	국립기상과학원
개요 (기술 요약)	○ 기상관측을 위한 마이크로파 라디오미터 개발 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 초소형 초경량 마이크로파 라디오미터 개발 기술 (18~60 GHz) - 라디오미터 보정 기술 - 라디오미터 자료 처리 체계 ○ 활용 범위 - 기상관측을 위한 지상, 항공기, 그리고 위성용 라디오미터 개발
이전대상	○ 라디오미터 개발 경험
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ 본 기술 시험 및 활용 시 기상청과 협업 필요 (관측 기상요소와 운영환경 그리고 자료처리를 고려한 설계 최적화 등)
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	라디오존데 부가센서 장착 기술	사업명	기상업무지원기술 개발연구(R&D)
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 관측연구부 (김기훈)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	국립기상과학원
개요 (기술 요약)	○ 최신 상용 라디오존데는 기본센서 이외에 추가 센서 장착 가능 ○ Xdata 통신규약에 따라 전송된 측정 값은 지상 라디오존데 수신기에서 수신 및 저장 가능 ○ 기본센서 이외에 MEMS기반 초소형 센서 등을 활용한 다양한 대기관측이 가능
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 라디오존데 제작사에서 제공하는 Xdata 통신규약 기반 자료형태를 라디오존데에 전달하는 SW 기술 - 다양한 MEMS기반 초소형 센서 자료전달 형태를 Xdata 통신규약으로 변환하는 SW 기술 (예, I2C, RS232/485 등) - 라디오존데 수신기에서 수신된 Xdata 통신규약 기반 추가 센서값을 산출하는 기술 ○ 활용 범위 - 개선된 라디오존데 기본센서(온습도 및 GPS센서) 개발을 위한 시험용 플랫폼 - 대기 중 난류 등 역학현상, 오존/메탄 등 화학적 특성, 그리고 태양복사 등 기존의 라디오존데 기본센서로 측정하지 못한 대기 변수 관측
이전대상	○ 연구 보고서 ○ 위치자세센서 및 오존센서 수신 샘플 소스코드 (바이살라 존데)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 해당 없음
이전 시 고려 사항	○ 본 기술 시험 및 활용 시 기상청과 협업 필요 (기존 현업 라디오존데 관측과 간섭 가능성 및 전파 허가 등)
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	매실 산업 지원 기상융합서비스 활용기술	사업명	매실 주산지 맞춤형 융합서비스 활용체계구축
기술보유 부서명 (담당자)	광주지방기상청 기후서비스과 (노미정)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	코아인텍 주식회사 (97.9백만원/ 2017.4.11.~11.30)
개요 (기술 요약)	○ 매실 산업 지원 기상융합서비스 활용기술 - 매실 영향지수를 활용한 작업시기 등을 계획하여 효율적인 매실재배에 활용 - 동네예보 및 중기예보 및 기반의 매실 재배 영향지수(서리, 돌풍(강풍), 가뭄, 전정, 시비, 방제) 개발 - 기온, 강수량, 상대습도 등 기상요소를 적용한 알고리즘 구현
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 매실 재배 서리지수 ∙ 오늘∼ +3일의 3시간 단위의 서리지수 표출 ∙ 최저기온, 강수량, 풍속, 상대습도, 이슬점온도, 일교차를 적용하여 알고리즘 구현 - 매실 재배 돌풍(강풍)지수 ∙ 오늘∼ +3일의 3시간 단위의 돌풍(강풍)지수 표출 ∙ 풍속, 풍속고도분포계수, 풍속지형계수를 적용하여 알고리즘 구현 - 매실 재배 가뭄지수 ∙ 오늘∼ +3일의 3시간 단위의 가뭄지수 표출 ∙ 강수량, 일사량, 평균기온, 이슬점온도, 해면기압, 평균풍속 적용하여 알고리즘 구현 - 매실 재배 방제지수 ∙ +3일∼ +10일의 12∼24시간 단위의 방제지수 표출 ∙ 평균기온, 유효온도, 유효적산온도를 적용하여 알고리즘 구현 - 매실 재배 시비(전정)지수 ∙ 오늘∼ +3일의 3시간 단위의 시비(전정)지수 표출 ∙ 최고기온, 풍속, 상대습도, 강수량을 적용하여 알고리즘 구현 ○ 활용 범위 - 광양시, 매실 재배농가 및 매실관련 관계기관에 제공
이전대상	○ 연구보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	제주도 농작물지원 서리발생예측	사업명	제주도 농작물지원 서리발생예측시스템 개발
기술보유 부서명 (담당자)	제주지방기상청 기후서비스과 (김길한)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	(주)에코브레인 (78.1백만원/2016.4.29.~11.30.) (87.5백만원/2017.3.16.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 기상(기온)과 서리발생과의 상관성 조사 ○ 기상조건에 따른 서리·동해 발생 예측알고리즘 개발 ○ 서리·동해예측정도 제공을 위한 웹(모바일 앱) 시스템 구축
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 제주도 농업기상관측자료 수집 및 분석 · 농업인 대상 SNS를 활용한 서리관측 및 CCTV 카메라를 활용한 관측 · 초상온도와 풍속에 따른 서리발생 여부 판단 - 서리 예측 알고리즘 개발 및 검증 · 기계학습을 통해 실제 관측값과 LDAPS 예측자료 간의 오차 보정 · LDAPS 예측 기상자료를 활용하여 SVM 모형을 통한 초상온도 예측 - 시스템 고도화를 통한 동해예측정보 개발 · 동해 서비스 작물(7종)에 대한 저온강도 표현기법 개발 및 제공 - 모바일 농업기상정보 서비스 개발 및 제공 · 모바일 앱 개발을 통한 서리예측정보 및 동해예측정보 제공 - 서리 예측 서비스 시험운영 및 성과 확산 · 제주도내 농업인 대상으로 설명회 진행 및 밴드를 통한 홍보 강화 ○ 활용 범위 - 농작물 피해를 유발하는 서리예측 시스템 활용기반, 농작물 생산성 향상 · 추위에 약한 새순의 서리·동해를 사전에 예방하고 대응을 통한 피해 최소화 - 기상·기후변화에 따른 제주도의 새로운 농업구조 정착을 위한 자료로 활용 - 기후변화에 따른 농업 소득 향상 및 농작물 생산성 향상 지원을 위한 자료로 활용 · 지구 온난화로 인한 봄순이 일찍 시작함에 따라 서리 피해 최소화 - 서리 및 동해 발생에 민감한 농작물의 효율적인 관리 방안에 대한 정책자료로 활용 - 농업기술원과의 연계 통한 효과적인 농업기상정보 공급 가능
이전대상	○ 연구보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	제주해녀 안전조업을 위한 기상해양융합서비스	사업명	제주해녀 안전조업을 위한 기상해양융합서비스
기술보유 부서명 (담당자)	제주지방기상청 기후서비스과 (김길한)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	㈜CS (80백만원/ 2018.4.23.~11.15.)
개요 (기술 요약)	○ 날씨・해양 조건에 따른 ‘해녀물질 영향정보’ 개발 ○ Weather Care 표출시스템 SMS 알림서비스 구현 ○ 해녀안전시스템(EWCS) 표출
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 해녀물질관련 서비스 사례 조사 및 관련 보건정보 조사 분석 · 기상보건 서비스 사례 조사 및 분석, 관련 법‧제도 분석 · 현장 요구정보 조사 (비양도 어촌계, 한림수협, 의료관계자 등) - 해녀물질 영향정보 개발 · 제주 해녀 사고현황과 기상‧해양 데이터 수집‧분석을 통합 Mapping · 사고당시 기상‧해양 데이터 Matrix 작성 · 과거 해녀 사고 당시의 기상·해양 상황을 분석(기상청·해양수산부 Open API 등 이용)하고, 관련 종사자들 및 유관기관 인터뷰를 통해 해녀물질에 직접적으로 영향을 줄 수 있는 요인 분석 · 인별 가중치를 부여한 알고리즘으로 얻은 해녀물질 영향정보 제공 → 1~5단계(저위험 1등급~고위험 5등급) 영향정보 제공 → 단계별로 색상을 구분하여 고령의 사용자층을 고려 - Weather Care 표출시스템 SMS 알림서비스 구현 · 모바일을 통해 관련 종사자들에게 물질영향정보 위험도 및 고혈압 질환자 위험도 등급 알림 SMS 서비스 제공 - 해녀안전시스템(EWCS) 표출 · AWS실시간 데이터, 해양기상관측정보 등을 사용자층을 고려한 인터페이스와 반응형 웹 구현 ○ 활용 범위 - 관련 종사자들에게 사전 SMS 서비스 제공으로 안전사고 예방 - 향후 타 분야 맞춤형 서비스 개발에 응용 및 활용(예: 낚시, 서핑 등)
이전대상	○ 연구보고서, 운영자 매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 2018년 개발 당시 개발 기관(주식회사 CS)과 공동소유였으나, 이후 개발 기관으로부터 지식재산권 일체를 제주지방기상청이 소유한다는 동의서를 받았음(2019. 4. 16.)./기후서비스과-876(2019.04.23.)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	광량조절 기능을 구비한 대기상태에 따른 광자검출 장치 및 광량조절 방법	사업명	기상업무지원 기술개발 연구
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 기후연구부 (오영석)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	국립기상과학원 기후연구부 (약 7천/ 4년)
개요 (기술 요약)	○ 본 기술은 분광학 장비로 광량이 균일하게 유지되도록 광량을 자동 조절하는 기술 ○ 대기의 상황과 변화에 영향을 받지 않고 정해진 범위에서 광량을 일정하게 유지함으로서 흡수스펙트럼의 노이즈를 최소화하여, 대기상태 분석결과의 신뢰성을 현저히 향상시킬 수 있도록 하는 광량조절 기능을 구비한 대기상태에 따른 광자검출 장치 및 그 광량조절방법에 관한 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 광량의 세기를 검출하는 광센서를 포함한 광센서부 - 개구 직경이 가변됨으로써 일정량의 광이 유입되도록 하는 광셔터부 - 광센서 및 광셔터를 제어하는 제어부 - 제어에 따른 광셔터를 개패하는 구동부 ※ 광센서부: 그라핀 팁 및 구조, 광자변화 방법, 석영 창, 재작방법 등 광셔터부: 2중 구조 조리개 조절, 광자 에너지에 따른 셔터 작동 제어부: 광학셔터 및 광자센서 신호, 절연, 진공 등 구동부: 작동 속도 및 통신 회로 등 ○ 활용 범위 - 광자 센서: 대기변화에 따른 광 신호 검출 부분에 활용, 일사계 등 대체 검증 센서로 활용, 원격자동관측 신호센서로 활용, 구름 및 안개, 미세먼지 등 특이 조건의 현상 신호 검출기로 활용 - 광량조절기: 분광학 대기측정 장비의 생산자료 안정화에 활용, 태양입사각에 따른 오차 검증 장치로 활용, 고분해분광간섭계를 통한 위성 자료 검증에 활용
이전대상	○ 특허실시권 ※ 광량조절 기능을 구비한 대기상태에 따른 광자검출장치 및 광량조절 방법 전체기술
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국내특허 등록: 특허번호-1535533호, 발명명칭- “대기상태에 따른 광자검출기의 광자 전도 팁 제작방법”, 취득일자-2015년 7월 3일 ○ 국내특허 등록: 특허번호-1549193호, 발명명칭- “광량조절 기능을 구비한 대기상태에 따른 광자검출장치 및 그 광량조절방법”, 취득일자-2015년 8월 26일
이전 시 고려 사항	○ 기술에 대하여 부분이 아닌 전체기술을 이전 받는 기상사업자를 원함
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	APPARATUS FOR DETECTING PHOTON IN ACCORDANCE WITH ATMOSPHERIC CONDITION USING FUNCTION OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY, AND METHOD OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY	사업명	기상업무지원 기술개발 연구
기술보유 부서명 (담당자)	국립기상과학원 기후연구부 (오영석)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	국립기상과학원 기후연구과 (약 7천/ 4년)
개요 (기술 요약)	○ 대기의 상황과 변화에 영향을 받지 않고 정해진 범위에서 광량을 일정하게 유지하여, 관측스펙트럼의 오차를 최소화하고, 대기 중 온실기체 오차 농도를 최소화하는 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 광량의 세기를 검출하는 광센서를 포함한 광센서부 - 개구 직경이 가변됨으로써 일정량의 광이 유입되도록 하는 광셔터부 - 광센서 및 광셔터를 제어하는 제어부 - 제어에 따른 광셔터를 개패하는 구동부 ※ 광센서부: 그라핀 팁 및 구조, 광자변화 방법, 석영 창, 재작방법 등 광셔터부: 2중 구조 조리개 조절, 광자 에너지에 따른 셔터 작동 제어부: 광학셔터 및 광자센서 신호, 절연, 진공 등 구동부: 작동 속도 및 통신 회로 등 ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) - HW: 주요 기술내용에 포함된 광센서, 광셔터, 구동부 기기 - SW: 제어, 구동에 관련한 소프트 웨어이며, C++기반의 언어 ○ 활용 범위 - 광자 센서: 대기변화에 따른 광 신호 검출 부분에 활용, 일사계 등 대체 검증 센서로 활용, 원격자동관측 신호센서로 활용, 구름 및 안개, 미세먼지 등 특이 조건의 현상 신호 검출기로 활용 - 광량조절기: 분광학 대기측정 장비의 생산자료 안정화에 활용, 태양입사각에 따른 오차 검증 장치로 활용, 고분해분광간섭계를 통한 위성 자료 검증에 활용
이전대상	○ APPARATUS FOR DETECTING PHOTON IN ACCORDANCE WITH ATMOSPHERIC CONDITION USING FUNCTION OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY, AND METHOD OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY의 전체기술
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 미국특허 등록: 특허번호-US9746373 B2, 발명명칭- “APPARATUS FOR DETECTING PHOTON IN ACCORDANCE WITH ATMOSPHERIC CONDITION USING FUNCTION OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY, AND METHOD OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY”, 취득일자- 2017년 8월 29일 ○ 유럽특허 등록: 특허번호-EP3062073 B1, 발명명칭- “APPARATUS FOR DETECTING PHOTON IN ACCORDANCE WITH ATMOSPHERIC CONDITION USING FUNCTION OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY, AND METHOD OF ADJUSTING LIGHT QUANTITY”, 취득일자- 2018년 7월 11일 ○ 유럽특허 개별국가 진입 완료: 특허번호-EP3062073 B1의 독일 P32583DEEP, 영국 P32583GBEP, 프랑스 P32583FREP, 진입 완료 일자- 2019년 10월 10일
이전 시 고려 사항	전체기술을 이전 받는 기상사업자를 원함
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	제주도 관광코스별 기상기후	사업명	제주도 관광코스별 기상기후
기술보유 부서명 (담당자)	제주지방기상청 기후서비스과 (김길한)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	(주)에코브레인 (68.5백만원/2016.4.29.~11.30.) (67.5백만원/2017.3.16.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 관광지 및 관광 코스별 상세 기상기후정보 제공 ○ 웹/모바일 기반 제주도 관광 맞춤형 기상기후서비스 개발 ○ 실시간 기상정보에 따른 지역별 주변 여행정보 표출
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 제주도 관광 산업에 기후기상 연관성 조사 · 기상기후가 제주도 관광에 미치는 영향 조사 및 분석, 활용도 높은 서비스 제공 · 기상정보 활용 사례를 토대로 한 관광산업에서의 기상기후 정보 활용 극대화 - 다양한 방문객의 요구사항에 맞는 콘텐츠 제공 지원 · 관광지별 날씨정보를 포함한 관광, 축제, 레저 정보 제공 · 제주지역 의료시설(병원, 보건소, 약국 등) 정보 제공 - 관광기후지수 관광지별 적용 · 한국형 관광기후지수 보고서를 활용한 관광기후지수 적용 - 야외 레저 활동 의사결정 바람정보 지원 서비스 · UM 국지예보모델 상세격자 1.5km 이용하여 고도별 바람정보 제공 - 날씨와 여행 타입에 맞는 추천 관광코스 제공 · 56가지의 추천관광코스별 카테고리 값을 활용하여 추천코스 제공 ○ 활용범위 - 모바일을 활용한 간편한 여행계획 수립 · 제주도 관광지마다 현재 날씨는 물론 앞으로 날씨정보 제공 · 관광지 주변 다른 명소 및 주변 축제 일정 제공 · 관광 중 필요한 대중교통, 의료시설 정보 제공 - 변화무쌍한 제주 날씨에 즉각적인 대응으로 안전한 여행 · 무동력 레저 스포츠를 위한 상세바람정보 제공 - 민간 기술이전을 통한 기상기업 육성 - 다양한 컨텐츠 활용으로 목적별 맞춤형 관광
이전대상	○ 연구보고서, 기술 알고리즘
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	전복산업 맞춤형 기상융합서비스 활용기술	사업명	전복산업 지원 해양기상 융합정보 활용서비스 개발
기술보유 부서명 (담당자)	광주지방기상청 기후서비스과 (노미정)	주관 연구기관명 (총사업비/ 총사업기간)	전남대학교 산학협력단 (211.5백만원/’16~’17 (약 16개월))
개요 (기술 요약)	○ 해양수치모델자료(MOHID) 활용한 완도 연근해 맞춤형 해양정보(수온, 염분) 생산 ○ 수온과 동네예보를 적용한 전복 및 전복 먹이류(미역, 다시마, 김) 양식 작업을 위한 영향지수 개발
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 완도 연근해 맞춤형 해양예측정보(수온, 염분) 생산기술 · 기상청 해양수치모델(MOHID) 수온·염분 예측자료의 연동으로 자료생산 - 전복 및 전복먹이류(미역, 다시마, 김) 양식 작업 영향지수 · 전복 양식과 전복먹이류(미역, 다시마, 김) 양식 작업 단계별(입식- 양성-수확) 맞춤형 영향지수 개발(4종) · 작업별 기상요소(수온, 기온, 강수량, 풍속, 파고)를 활용한 영향지수를 개발하고 위험단계(적합, 보통, 주의, 위험)별로 지수값 산출 - 전복산업 융합정보 활용을 위한 시스템표출 제공기술 · 개발한 융합정보(해양예측정보, 맞춤형 작업 영향지수, 기상정보 등) 활용을 위한 제공 기술 ○ 활용 범위 - 지자체, 공공기관 대상 전복 및 해조류 양식 맞춤형 해양환경정보 활용 - 해양수치예측자료 활용 타분야 수산업 맞춤형 응용정보 연구에 활용
이전대상	○ 연구보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유재산(무체재산) 등록(2017.12.18.)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

[참고 1] 전복산업 맞춤형 해양기상 융합정보 활용서비스(시범운영)

기상기술 설명서
기술명	기상자료와 GIS활용 수도권 모기 활동지수 개발	사업명	기상자료와 GIS활용 수도권 모기 활동지수 개발
기상기술 소관부서 (담당자)	수도권기상청 기후서비스과 (이윤정)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	성균관대학교 산학협력단 (120백만원/ 2019.4.8.~11.15.)
개요 (기술 요약)	○ 기상자료와 GIS를 활용하여 수도권 지역(인천광역시, 서울특별시, 경기도 용인시)의 토지 및 기상특성을 고려한 모기 예보제 구축
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 인천광역시, 서울특별시, 경기도 용인시의 기상자료, 토지이용자료 및 고도 자료를 기반으로 결정트리(Decision Tree)와 랜덤포레스트(Random Forests) 기계학습 방법을 통해 모기 발생 예측 지수 산출 - 모기 활동성 예측 관련 선행연구 조사와 모기 생태 영향인자 도출 및 상관성 분석을 통해 기 개발된 모기 활동성 예측 알고리즘 개선 - 도심지역 뿐만 아니라 비도심 지역에 확장 및 적용 가능한 알고리즘 개발 - 수요기관 시스템에 표출 가능한 형태로 구축 ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) - Open JDK 1.8.0(Java), Tomcat 8.5, R 3.5.1 ○ 활용 범위 - 모기 발생 취약집단 및 위험지역 특성 파악을 통해 지자체의 집중 모니터링 및 방역작업을 위한 자료로 활용 - 모기 발생 상황을 지수화하여 웹페이지 기반 모기 예보제 실시로 시민들이 자발적으로 모기매개질환 관련 정보를 파악하고 능동적으로 매개질병감염 예방 유도 - 기후변화 관련 매개질환 감염병 예보제에 확장 적용 가능
이전내용	○ 자료생산기술(연구보고서, 소스 프로그램, 운영매뉴얼)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국∙공유 저작권 등록(등록명: 기상자료와 GIS활용 수도권 모기 활동지수 개발, 등록번호: C-2020-005215, 등록일: 2020.2.5.) ○ 국유 지식재산 등록(재산명: 기상자료와 GIS활용 수도권 모기 활동지수 개발, 유형: (나), 등록번호: 15000620G1916747298, 취득일자: 2019.11.27.) ○ 소유권: 수도권기상청과 연구용역기관(성균관대학교 산학협력단, 한국해양기상기술) 공동소유(50:50(30:20))
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	수도권 상세 기상정보 생산 기술 개선 연구	사업명	수도권 상세 기상정보 생산 기술 개선 연구
기상기술 소관부서 (담당자)	수도권기상청 기후서비스과 (이윤정)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	더맑음(주) (65백만원/ 2019.4.8.~11.15.)
개요 (기술 요약)	○ 2017년 개발된 수도권 상세 바람 생성 모델의 경계부분 왜곡 현상 개선 ○ 기술실용화를 위한 기상청 국지예보모델 자료 분할기술 개발 ○ 수도권지역의 상층 고도별 상세 기상정보 생산
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기존의 모델영역에서 30km 확장(격자개수 600×600개, 해상도 300m)하여 모델 외곽의 과대모의 현상을 개선 - 기상청 국지예보모델자료의 영역을 분할(수도권 지역을 포함하는 확장한 모델영역)하여 용량을 줄이고 전송시간을 단축 - 지자체의 도시계획과 대기환경 정책 수립 반영을 위한 상세 상층 고도별 기상정보 산출 ※ 습도(고도 2m), 온도(고도 2, 50, 100, 1000, 3000m), 바람(고도 10, 50, 100, 1000, 3000m) - 2017년 1월부터 2019년 3월까지의 연∙계절∙월∙일별 과거 상세 기상정보 자료 구축(GIS파일 .shp) ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) - LINUX, Open JDK 1.8.0(Java), GNU FORTRAN version 5 이상, kwgrib2, CALMET version 6.334 ○ 활용 범위 - 수도권의 도시계획 및 기후변화 대응 정책 수립 시 근거자료로 활용 - 쾌적한 도시환경 조성을 위한 사전 예방적 환경대응 방안 마련 지원 - 도시 대기질 개선을 위한 토지이용계획 및 바람길 조성 시 활용 - 수도권 지역의 기후 특성분석, 풍력 자원 평가, 대기확산 모델 입력자료로 활용
이전내용	○ 자료생산기술(연구보고서, 소스 프로그램, 운영매뉴얼) ○ 과거분석자료(GIS파일 .shp)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국∙공유 저작권 등록(등록명: 수도권 상세 기상보 생산 기술 개선 연구, 등록번호: C-2020-005216, 등록일: 2020.2.5.) ○ 국유 지식재산 등록(재산명: 수도권 상세 기상보 생산 기술 개선 연구, 유형: (나), 등록번호: 15000620G1916746835, 취득일자: 2019.11.27.) ○ 소유권: 수도권기상청과 연구용역기관(더맑음) 공동소유(50:50)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	스마트 건강생활정보 특화 서비스	사업명	스마트 건강생활정보 특화 서비스
기상기술 소관부서 (담당자)	부산지방기상청 기후서비스과 (김상현)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	엔컴(주) (78.4백만웜/6개월)
개요 (기술 요약)	○ 지역 맞춤형 건강생활정보 제공을 위하여 천식·비염지수를 산출 ○ 보건기상·방재기상·미세먼지 정보의 위치기반 서비스 제공을 위한 앱/웹 개발
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 지역 기상자료와 질병데이터의 융합으로 천식·비염․피부염 지수 산출 - 지역민 안전 및 생활 편의를 위한 상세정보 제공 (기상정보, 미세먼지, 더위체감지수, 무더위 쉼터 등) - 가상비콘을 활용한 위치기반 알림 서비스 앱 및 웹 개발 ○ 운영에 필요한 사항(HW) - vCPU-8Core/vMem-16GB/HDD-500GB ○ 활용 범위 - 지역 맞춤형 생활․보건기상정보 제공 및 활용 업체 - 기상재난정보 통합제공 서비스 개발 분야 등
이전내용	○ 최종보고서, 소스프로그램(SW)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 해당없음
이전 시 고려 사항	○ 연구용역의 최종보고서 사용시 출처를 명확히 제시할 것
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

충남 농업‧관광

기상융합정보 현장적용 서비스

사업명

충남 농업‧관광

기상융합정보 현장적용 서비스 개발

기상기술 소관부서

(담당자)

대전지방기상청

기후서비스과

(서유미)

주관 연구기관명

(사업비/사업 기간)

전북기상서비스(유)

(63백만원/

2019.5.27.~10.24.)

개요

(기술 요약)

○ 팥 생산성 향상을 위한 맞춤형 기상정보 생산 및 제공

○ 도보여행 관광객의 편의 제공을 레저활동 맞춤형 기상정보 제공

○ 공공데이터포털(Open API) 정보를 활용한 기상융합정보 서비스

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 팥 생육시기별 예측정보 총 7종

․ 파종/수확/개화시기 예측정보 각 1종

․ 병해 및 충해 적정 방제시기 예측정보 각 1종

- 도보여행 길 경로별 기상정보 및 미세먼지정보 제공

- 공공데이터(Open API)를 활용한 정보 제공 서비스(DB 없음)

○ 운영에 필요한 사항

운영체제	데이터베이스	개발언어	비고
Python 사용 가능한 모든 운영체제	사용하지 않음	HTML5	공공데이터포털 정보를 직접 사용하는 구조로 보안이슈 없음

○ 활용 범위

- 팥 재배 맞춤형 기상정보 서비스 타 지역 확산

- 지역별 특화작물 맞춤형 기상정보 개발 및 제공

- 도보여행 길 관련 사이트 개발 및 고도화 사업 활용

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스(SW), 운영자‧사용자 설명서

기상기술에 대한

지식재산권 현황

○ 국유 지식재산 등록

- 대장 번호: 02099901G1916692007

○ 지식재산권 없음

이전 시

고려 사항

○ 기술 사용 시 출처 표기

기상기술 설명서

기술명

제주감귤 지원 전주기

농업기상정보서비스

사업명

지역기상융합서비스

기상기술 소관부서

(담당자)

제주지방기상청

기후서비스과

(김길한)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

㈜에코브레인

(77백만원/19.4.9~11.15)

개요

(기술 요약)

○ 제주농업의 가장 큰 비중을 차지하는 감귤산업 지원을 위해 기존에 개발한 서리, 동해 예측정보와 더불어 감귤재배 맞춤형 기상정보를 제공하는 서비스

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 기상특정보 제공

- 감귤생육정보 제공

- 서리/동해 예측정보 제공

- 폭염/가뭄정보 제공

- 감귤병해충 정보 제공

- 장기예보 제공

○ 운영에 필요한 사항(SW)

운영체제(OS)	CentOS Linux release 7.6.1810
소프트웨어	Apache/2.4.6
프로그래밍 언어	PHP 5.4.16 (cli)
데이터베이스	MySQL Ver 15.1 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux (x86_64) using readline 5.1

○ 활용 범위

- 웹/모바일 페이지를 통한 대국민 서비스

- 기상요소, 병해충 발생 예측 정보 등의 SMS수신 서비스

이전내용

○ 최종보고서, 프로그램 소스, 사용자메뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 본 기술에 대한 지적재산권은 제주지방기상청과 ㈜에코브레인(개발업체)의 공동소유이나, 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급․ 확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함

이전 시

고려 사항

-

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	수도권 모기예측기술 사업화 모델 개발	사업명	수도권 모기예측기술 사업화 모델 개발
기상기술 소관부서 (담당자)	수도권기상청 기후서비스과 (이윤정)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	성균관대학교 산학협력단 (108.7백만원/ 2020.4.22.~11.15.)
개요 (기술 요약)	○ 수도권 전 지역의 토지 및 기상특성을 고려한 모기 예보 시스템 개발 및 사업화 실시를 위한 비즈니스 모델 개발
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기상, 토지이용, 고도 자료와 랜덤포레스트(Random Forests) 기계학습 기술을 활용한 수도권 전지역 대상 500m 해상도의 모기 발생 예측 지수 산출 - 모기 활동성 예측을 위한 선행연구와 생태 영향인자 도출 - 기 개발 알고리즘에 수도권 전 지역 확장 및 적용하도록 개선 - 모기 발생 상황을 지수화하고 접근이 용이한 웹페이지 기반의 모기예보제 실시 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Open JDK 1.8.0(Java), Tomcat 8.5, R 3.5.1 ○ 활용 범위 - 기후변화 관련 매개질환 감염병 예보제에 확장 적용 가능 - 시·공간 특성을 반영한 모기 활동 정보를 이용하여 도시보건정책 및 보건 분야에 활용 가능
이전내용	○ 연구보고서, 소스 프로그램
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국∙공유 저작권 등록(등록명: 수도권 모기 예측기술 사업화 모델 개발: C-2020-053744, 등록일: 2020.12.31.) ○ 국유 지식재산 등록(재산명: 수도권 모기 예측기술 사업화 모델 개발, 유형: (나), 등록번호: 15000620G2016970551, 취득일자: 2020.11.20.) ○ 소유권: 수도권기상청과 연구용역기관(성균관대학교 산학협력단, 한국해양기상기술) 공동소유(50:50(30:20)) ※ 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급·확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	축산농사 맞춤 기상정보 서비스 제공방안	사업명	전북지역 축산농사 맞춤 기상정보 서비스 제공방안 연구
기상기술 소관부서 (담당자)	전주기상지청 기후서비스과 (신정훈)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜에어텍 (91백만원/ 2020.4.27.~12.3.)
개요 (기술 요약)	전북지역 축산농가 맞춤 영농지원 기상서비스 제공을 위해 개체 응용기상서비스 발굴 및 분석을 통한 서비스 제공 방안 연구
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 정읍시 읍면동 단위로 혹서·혹한기, 육우·송아지 THI (Temperature Humidity index)* 지수(4단계, 안전~매우위험) 산출 및 서비스 * THI란 열스트레스 지수(Natinal Research Council; 1971) · 계산식의 평균기온을 기상청 폭염영향예보 체감온도 적용 - 한파예보 정보로서 겨울철 태어난지 24시간 이내 개체에 대한 정읍시 읍면동 단위의 동네예보 날씨기반(최저기온, 최대풍속) 송아지 CANL(Cold Advisory for Newborn Livestock)* 지수(5단계, 안전~매우위험) 산출 및 서비스 * CANL: 송아지 감기위험 지수(National Weather Sercive, 2010) - 개체관리 기상정보로 축산종합 기후지수(CCCI: Comprehensive Cow Climate Index)와 혹서기 호흡률 지수(BRI: Breathing Rate Index)의 정읍 지역(2020년 기상관측자료) 활용성 검증 ○ 활용 범위 - 날씨에 민감한 전염성 가축 질병 대응체계 구축 활동 지원 - 소규모 축산부터 기업농까지 영농작업에 따른 신속한 의사결정 가이드라인 제시 활용
이전내용	○ 연구보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 전주기상지청과 연구용역기관((주)에어텍) 공동소유 ○ 국유 지식재산(무체재산, 15002024G2016986342) ※ 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급·확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

제주 해양레저 기상융합서비스 개발

사업명

지역기상융합서비스

기상기술 소관부서

(담당자)

제주지방기상청

기후서비스과

(김길한)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

㈜동녘

(94백만원/
20.3.6.~20.11.15.)

개요

(기술 요약)

○ 최근 수요가 증가하고 형태가 다양화 되고 있는 제주도 해양레저 분야의  서비스 개발요구를 반영하여 상세 해양기상정보, 분야별 해양레저기상지수 등을 개발함

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 제주도 해양레저분야 구체적 수요분석

- 해양레저 분야별 맞춤형 기상지수 개발

※ 갯바위낚시, 보팅, 서핑, 스킨스쿠버다이빙

- 상세 해양레저기상정보 제공

○ 운영에 필요한 사항(HW,SW)

- 서버환경

IP

218.146.255.140

user ID

jeju

OS kernel

CentOS release 6.8 (Final)

Centos-release-6-8.el6.centos.12.3.x86_64

disk filesystem

Filesystem	Size	Used	Available	Use	Mountde on
/dev/sda2	287G	43G	229G	16%	/
tmpfs	1.5G	0	1.5G	0%	/dev/shm
/dev/sda1	477M	153M	299M	34%	/boot/efi
/dev/sda3	4.7G	960M	3.6G	22%	/usr/local
/dev/sdb1	2.7T	412G	2.2T	16%	/DISK2

java

java version "1.7.0_111"

OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.6.7.2.el6_8-x86_64 u111-b01)

OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.111-b01, mixed mode)

tomcat

Server version: Apache Tomcat/7.0.70

Server built:   Aug 5 2016 19:24:52 UTC

Server number:  7.0.70.0

OS Name:        Linux

OS Version:     2.6.32-642.4.2.el6.x86_64

Architecture:   amd64

JVM Version:    1.7.0_111-mockbuild_2016_07_27_10_11-b00

JVM Vendor:     Oracle Corporation

○ 활용 범위

- 웹 페이지를 통한 대국민 서비스

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영설명서

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 저작권(제C-2021-003712호): 제주 해양레저 기상융합서비스 개발/제주지방기상청 ㈜동녘(개발업체) 공동저작

※ 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급·확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함

이전 시

고려 사항

-

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	충북 복숭아 브랜드 육성 영농기상서비스	사업명	충북 과수(복숭아) 브랜드 육성 영농기상서비스 개발
기상기술 소관부서 (담당자)	청주기상지청 기후서비스과 (김예슬)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜에어텍 (89백만원/ 2020.4.20.~11.30.)
개요 (기술 요약)	충북지역의 복숭아 과수 브랜드 육성과 고품질 생산을 위해 과학적 영농의사결정 지원을 지원하는 맞춤형 농업기상융합서비스
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기상정보 기반 복숭아 피해예방 응용기상기술 ∙ 과수피해 발생과 기후요소 분성을 통한 영농기상서비스 설계 ∙ 복숭아 생육시기별 예보 및 관측 기반 응용기상정보 ※ 동해피해예측지수, 냉해(저온)피해예측지수, 서리위험지수, 고운피해예측지수, 개화불량예측지수, 착색불량예측지수, 핵할피해예측지수, 낙과피해예측지수, 열과위험지수, 착과안전지수, 병해충위험지수 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 사용OS: CentOS - 사용언어: JAVA, PHP, Python - 필요한 프로그램: BuildOn ○ 활용 범위 - 충북 과수농업 경쟁력 향상을 위한 영농기상지원 웹서비스
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 저작권(제C-2021-002746호): 충북 복숭아 브랜드 육성 영농기상서비스/청주기상지청·(주)에어텍 공동저작 ○ 국유지식재산(무체재산, 소프트웨어, 15002017G2117009463): 충북 복숭아 브랜드 육성 영농기상서비스 ※ 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급·확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	농업특화 장기 기온 자료 생산 기법	사업명	기상업무지원 기술개발연구 - 생명·산업기상기술개발 (자체연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김규랑)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (400백만원/’18.1.~’18.12.)
개요 (기술 요약)	○ 인공지능기법과 기상청 계절예측 기스템의 예측자료를 이용하여 다양한 농업특화(지역 상세화) 장기(90일) 기온 예측자료 생산
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 기상청 기후예측시스템인 GloSea5의 기온 예측자료에 인공지능 기법인 regularized extreme learning machine을 이용하여 특정 지점의 90일 기온 예측자료를 생산하는 기술 - 적은 수의 관측 자료를 이용하여 지역 상세화된 중장기 기온 예측자료를 생산 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - R프로그램 필요, Linux OS 필요 ○ 활용 범위 - 중장기 농업기상 및 농업 생산 정보 생산 - 병해충 예경보 시스템 - 장기 작황 예측 시스템
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 발간등록번호 11-1360620-000143-01
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	기상수치모델 웹 API 제공 기술	사업명	2020년 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반구축
기상기술 소관부서 (담당자)	기상서비스진흥국 기상융합서비스과 (윤현진)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜미래기후 (99,226,800원/ ’20.5.12.~12.28.)
개요 (기술 요약)	○ 기상청 수치모델(GDAPS, LDAPS) 자료를 사용자가 쓰기 쉽도록 웹에서 API의 형태로 변환하여 사용할 수 있는 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 1) 기상청 전구모델(GDAPS) 및 국지모델(LDAPS)의 등압면/단일면 자료 추출 기능 2) 추출 데이터 투영법* 변환 기능 * Stereographic, Lambert Conformal Conic, Equirectangular (WGS84), Web Mercator, Transverse Mercator Projection 3) 영역 추출 기능 3-1) 지점별 추출 기능 3-2) 선형 추출 기능 (지점 – 지점) 3-3) 영역 추출 기능 (위경도 범위, 격자 범위) 4) 추출된 데이터 포맷 변환 기능: JSON, XML, CSV 형식 5) 실시간 수치모델 데이터 수집과 저장용 파일시스템 설계 및 수집 모듈 개발 6) 실시간 데이터 관리, 조회를 위한 데이터베이스 개발 7) 사용자 요청에 맞춰 수치모델 자료를 API 형태로 변환 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Web, Gateway, API, 웹클라이언트 서버/ DB ○ 활용 범위 - 기업 및 학계 등
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스, 사용자/운영자 설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유재산 등록(재산명: 맞춤형 기상기후 빅데이터 서비스 기반구축, 등록번호: 02100206G1515424592, 취득일자: 2015.12.24.) ○ 소유권: 기상청과 용역기관((주)미래기후) 공동소유(50:50) ※ 국내 기상산업 발전 및 기상기술의 보급·확산을 위한 기술이전 및 필요한 권리 이전등록 절차 지원에 동의함
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	천리안위성 2A/2B 안개/AOD 산출물 융합기술	사업명	기상위성과 다중정보 융합을 통한 위험기상 예보지원 기술개발(I)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성기획과 (임한철)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	공주대학교 및 울산과학기술원 산학협력단 (550백만원/’21~현재)
개요 (기술 요약)	○ 천리안위성 2A호의 AMI와 천리안위성 2B호 GOCI-Ⅱ 및 GEMS 자료의 융합활용을 위한 시/공간 일치 기법 및 2A/2B호 안개와 AOD 산출물의 융합기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - GK2A(AMI)와 GK2B(GOCI-Ⅱ)의 안개산출물 융합기술 · 공간 colocation 및 interpolation 기술, 시간 extrapolation 기술 · 2A/2B 안개탐지 결과 blending 기술(decision tree) · 2A/2B 융합 상세안개 산출 알고리즘 - GK2A(AMI)와 GK2B(GEMS)의 에어로졸광학두께(AOD) 산출물 융합기술 · 동아시아 에어로졸 SSA자료의 공간 일치성 평가기술 · 동아시아 AOD 시간 일치성 평가기술 · GEMS 자료활용가능 픽셀분포 평가기술 · 에어로졸 광학특성(SSA) re-gridding을 통한 GK2A AOD 융합 산출물 알고리즘 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Fortran, Cshell, 입력자료(GK2A land/sea mask, 수치모델 등) - GK2A/2B 실시간 자료수집 ○ 활용 범위 - 천리안위성 2A/2B 안개 및 에어로졸광학두께 산출물 고도화 기술개발 및 활용
이전내용	○ 최종 연구보고서 및 시험운영 프로그램 소스 ※ AOD 융합기술의 경우 프로그램 소스코드 제외
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 국가기상위성센터와 연구기관 공동소유 - 안개산출물 융합기술: 국가기상위성센터와 공주대학교 공동소유(50:50/기술이전 동의) - 에어로졸광학두께(AOD) 산출물 융합기술: 국가기상위성센터와 울산과학기술원 산학협력단 공동소유(50:50/기술이전 동의)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	지표면의 잠재적 물 스트레스 지수(PWSI) 산출	사업명	위성자료의 기후환경 융복합 활용 기술 개발(II)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성기획과 (김미자)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	부경대학교 산학협력단 (160백만원/ ’21.3.11.~11.30.)
개요 (기술 요약)	○ 가뭄을 분석하기 위하여, 지표면 물수지 관점에서 공급(강수)과 소비(증발산)를 함께 고려하여 지표면의 잠재적 물 스트레스 지수를 산출하는 방법 ※ 강수는 지표면으로의 물의 공급에 해당하고, 증발산은 지표면으로부터의 물의 소비에 해당
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 장기간(20년 이상)의 강수 및 증발산 격자자료를 이용하여 일정기간 동안(예: 3개월) 누적된 [(강수-증발산)/(강수+증발산)]의 정규화값을 격자점마다 계산하고, 모든 기간, 모든 격자점 자료를 집계하여 ECDF를 구한 후, 이를 Z표준화값으로 변환함으로써, 지표면의 잠재적 물 스트레스 상태를 표현하는 지수(PWSI)를 격자자료로 산출함 ※ PWSI: Potential Water Stress Index(잠재적 물 스트레스 지수) ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Linux 서버 환경 ○ 활용 범위 - 우리나라 가뭄은 (A)강수부족의 누적으로 인한 가뭄과 (B)폭염과 증발산 과다로 인해 (강수부족이 아님에도) 갑자기 발생하는 가뭄으로 나눌 수 있으며, 잠재적 물 스트레스 지수(PSWI)는 두 가지 가뭄을 모두 다 잘 표현할 수 있음
이전내용	○ 잠재적 물 스트레스 지수(PSWI)의 알고리즘 설명서(ATBD)
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 국가기상위성센터와 연구기관(부경대학교 산학협력단) 공동소유(50:50/기술이전 동의)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	중첩 위성영상 내 관심영역의 선택 위성영상 오버레이	사업명	위성정보 스마트서비스 기술개발(II)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성운영과 (김세환)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜인디시스템 (196백만원/ ’21.3.26.~12.21.)
개요 (기술 요약)	○ 두 개 이상의 위성영상에서 원하는 관심영역을 중첩하여 영상을 제공하고 이를 토대로 위성영상을 분석하는 기술
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 두 개 이상의 중첩 위성영상에서 사용자가 원하는 관심영역에 선택된 위성영상만 보여주는 기술 - 주요기능으로 위성영상 선택, 날짜선택, 동영상 보기, 위성영상 변경, 관심영역 모양 변경, 관심영역 크기 변경, 투명도 조절을 할 수 있음 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Linux 서버 환경 ○ 활용 범위 - 동일크기(영역)의 다양한 산출물이 있고 이를 비교 분석하고자 하는 경우 사용자가 원하는 산출물을 자유자재로 변경하면서 영상을 중첩하여 분석하는데 활용할 수 있음
이전내용	○ 소스코드 ※ 두 개 이상의 위성영상 중첩 및 관심영역 표출 기능 등
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 국가기상위성센터와 연구기관(㈜인디시스템) 공동소유(50:50/기술이전 동의) ○ 저작권 등록(명칭: 중첩 위성영상 내 관심영역의 선택 위성영상 오버레이, 번호: C-2021-055362, 등록일: 2021.12.15.)
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	천리안위성 2A호 위성영상을 활용한 기상영상 생성방법, 표시방법 및 시스템	사업명	- (자체개발)
기상기술 소관부서 (담당자)	국가기상위성센터 위성운영과 (김세환)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	-
개요 (기술 요약)	○ 천리안위성 2A호 위성영상을 활용하여 사용자 요청 시 복수 개의 타일로 실시간 분할하고 이 위성영상을 생성·표시하는 기법 개발
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 천리안위성 2A호 위성영상을 활용하여 원본 영상에 대해 업스케일링(확대)을 수행하여 원본 영상보다 고해상도의 영상을 생성하고, 생성된 고해상도 영상을 복수 개의 타일로 분할함 - 사용자의 요청에 따라 복수 개의 타일을 이용하여 실시간 기상영상을 생성·표시하는 기법 개발에 관한 기술임 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - Linux 서버 환경 ○ 활용 범위 - 대용량의 위성영상자료를 실시간 처리 및 표출 시 활용
이전내용	○ 특허실시권 ※ 복수 개의 타일로 실시간 분할하고 이 위성영상을 생성·표시하는 기법
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록(명칭: 천리안위성 2A호 위성영상을 활용한 기상영상 생성방법, 표시방법 및 시스템, 번호: 제2285801호, 등록일: 2021.7.29.)
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에 따라 민간이전을 실시할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

위성영상 기반 유사사례 검색 기술

사업명

AI기반 예보지원

솔루션 개발

기상기술 소관부서

(담당자)

인공지능기상연구과

(양찬윤)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

㈜쎄트렉아이 컨소시엄

(7.8억원/’21.4.28.~12.15.)

개요

(기술 요약)

○ 위성영상을 입력받아 인공지능 기술을 활용하여 이와 유사한 과거 유사사례를 검색하여 그 결과를 표출

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

1. 영상 패턴 추출 모델 원형 개발

가. 부호화: 선형 신경망 혹은 합성곱 신경망으로 구성

- 선형(linear) 모델: 각 채널 이미지를 1차원 형태로 변환 후 학습 가능한 가중치 행렬을 곱하여 벡터를 얻는 방식

- 합성곱(CNN) 모델: 2차원 채널 이미지에 여러 개의 필터를 적용시켜 특징을 얻어내는 방식

나. 종합화: 부호화 모델을 통해 얻은 이미지들의 벡터를 종합하여 영상을 나타내는 하나의 벡터로 변환하는 과정

- 평균 풀링: 20개의 이미지의 벡터를 차원별로 평균 계산

- 순환 신경망(RNN): 이미지의 순서를 반영

2. 모델 평가

가. 평가 방법: 실제 영상 간의 유사도와 학습을 통해 얻은 벡터 간의 유클리디안 거리의 연관성(피어슨 상관계수)으로 평가

- 피어슨 상관계수는 -1과 1 사이의 값을 갖고, 완벽한 음의 선형 상관관계(-1)를 갖는 것을 목표로 함

· 피어슨 상관계수 = [eqn: {공분산} over {표준편차 TIMES 표준편차}]

나. 평가 결과

모델 구조(부호화 + 종합화)	피어슨 상관계수
선형 신경망 + 평균 풀링	-0.9697
선형 신경망 + 순환 신경망	-0.8889
합성곱 신경망 + 평균 풀링	-0.9751
합성곱 신경망 + 순환 신경망	-0.9633

○ 운영에 필요한 사항(HW, SW)

- OS: Linux, 메모리 128GB 이상, GPU 탑재

○ 활용 범위

- 기상위성영상 패턴인식, 유사패턴 검색 및 영상 해석 등에 활용

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영매뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 소유권: 국립기상과학원과 연구기관(한국과학기술원, 국민대학교) 공동소유(50:50(25:25)/기술이전 동의)

이전 시

고려 사항

-

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	전북 농업인 영농기상기후정보 `들에서 콜` 서비스 최적화 운영 및 검증	사업명	전북 농업인 영농기상기후정보 `들에서 콜` 서비스 최적화 운영 및 검증
기상기술 소관부서 (담당자)	전주기상지청 기후서비스과 (신정훈)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜컨트롤에프 (49,500천원/ ‘21.3.15.~11.15.)
개요 (기술 요약)	○ 전북 농업인 영농기상기후정보 ‘들에서 콜’의 지속가능성 진단과 최적화 방안 연구를 통해 지역 농업경제 활성화 기여
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - ‘들에서 콜’ 서비스 수요자 최적화 방안 연구 · 비즈니스모델 캔버스 9Block Frame 분석 · 국내·외 유사 기상기후정보 서비스와 비교 · 영농기상기후정보 콘텐츠 사용가치 분석 및 지속발전 여부 점검 · 농업인(고객)의 세분화에 따른 비즈니스모델 전략 도출 - ‘들에서 콜’ 서비스 최적화 시스템 개발 · 서비스 운영을 위한 DB화·프로세서 구축 · 수요자 개인별 콘텐츠(정보문) 생성 시스템 - ‘들에서 콜’ 체험서비스 운영 및 활용 검증 · 특정농가(정보화농업인) 대상 프로토 타입 3단계 서비스 운영 ※ 1단계(동일한 콘텐츠 6종), 2단계(콘텐츠 13종 중 5종 선택), 3단계(주기 설정, 웹서비스 추가) · 비즈니스모델 캔버스 기반, 서비스 대상 설문 분석 - 서비스 활성화를 위한 방안 · 향후 개선 방향 및 사업화를 위한 로드맵 제시 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - ‘들에서 콜’ 서비스 시스템 · AP서버: Apache Tomcat/8.5.55 · 언어: 전자정부프레임워크(3.9) jsp, js, css, java · DB 프로그램: mysql Ver 8.0.23 ○ 활용 범위 - 수요자 중심의 영농기상기후정보 서비스로 지역 농업활동 지원
이전내용	○ 연구보고서, 시스템 소스코드, 운영매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 소유권: 전주기상지청과 연구기관(㈜)컨트롤에프) 공동소유 (50:50/기술이전 동의) ○ 저작권 등록(명칭: 전북 농업인 영농기상기후정보 '들에서 콜' 서비스 자동생성 시스템, 번호: C-2022-014832, 등록일: 2022.3.29.)
이전 시 고려 사항	○ 없음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 활용기술 개발

사업명

충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 활용기술 개발

기상기술 소관부서

(담당자)

청주기상지청 기후서비스과

(김예슬)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

주식회사 에어텍

(57,820천원/

‘21.3.9.~11.15.)

개요

(기술 요약)

○ 과수 생육시기별로 필요한 과수 맞춤형 기상융합서비스를 활용하여 과수농가의 영농의사결정 지원을 통해 지역 과수 산업 경쟁력 향상 기여

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 활용기술 개발

· 기 개발된 충북과수 관련 기술 활용 확대 방안 연구하여 농업환경(재배적지)과 기후변화에 따른 과수피해예측지수의 임계값을 재설정

· 과수·생육시기별 활용도와 중요도를 고려하여 과수 응용기상정보 핵심서비스를 선정하여 주요 과수 맞춤형 기상융합서비스 개발

※ 충북 주요 과수(복숭아, 사과, 포도) 대상

작물	응용기상정보
복숭아	동해, 서리, 냉해(저온), 고온해, 핵할지수, 개화불량, 착과안전, 착색불량, 열과위험, 낙과위험
사과	동해, 서리, 냉해(저온), 고온해, 병충해, 개화불량, 착색불량, 낙과위험
포도	동해, 서리, 냉해(저온), 고온해, 병충해, 개화불량, 착과안전, 착색불량, 열과위험, 낙과위험

- 충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 시험운영 및 활용성 검증

· 주요 과수별 시범서비스단 구성하여 시험 운영, 그에 따른 만족도 조사 및 활용성 검증

- 충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 활용 확대 및 홍보

· 기 개발된 웹서비스에 적용, 문자·SNS 등 기술이전을 통한 활용 확대 방안 도출

○ 운영에 필요한 사항(HW,SW)

- memory(RAM) : 64G 이상	- 웹서버 : NginX
- HDD(SDD): 1T이상	- 서비스 : Docker
- OS : CentOS 7	- DB : MySql 8

○ 활용 범위

- 과수별 생육주기에 따른 응용기상정보 제공을 통해 과수 피해 경감으로 생산량 증가 및 소득 증대 기여

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영매뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 소유권: 청주기상지청과 연구기관(㈜)에어텍) 공동소유(50:50/기술이전 동의)

○ 저작권 등록(명칭: 충북 과수 맞춤형 기상융합서비스 활용기술 개발, 번호: C-2022-007846호, 등록일: 2022.2.3.)

이전 시

고려 사항

-

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

제주 밭작물 지원 기상정보서비스Ⅱ

사업명

지역기상융합서비스

(제주 밭작물 지원 기상정보서비스Ⅱ)

기상기술 소관부서

(담당자)

제주지방기상청

기후서비스과

(김길한)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

㈜인포마인드, ㈜에피넷

(91.8백만원/’22.3.24.~11.15.)

개요

(기술 요약)

○ 제주에서 생산하는 채소류(월동채소 6종)의 생산성 향상과 기상재해 경감을 위해 농업기상, 가뭄, 서리, 월동채소, 병해충 정보 등 영농과 기상정보의 통합시스템을 구축하여 제공하는 서비스

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 농업기상정보 제공

- 가뭄정보 제공

- 서리/동해 예측정보 제공

- 작목별/생육단계별 DB 구축 및 제공

- 병해충 정보 제공

- 사용자 설정형 문자서비스 제공

○ 운영에 필요한 사항(SW)

운영체제(OS)	Linux centod 7.9
소프트웨어	Apache, tomcat, java8
프로그래밍 언어	Java, jsp
데이터베이스	Mariadb 10.x

○ 활용 범위

- 웹/모바일 페이지를 통한 대국민 서비스

- 기상요소, 병해충 발생 예측정보 등의 SMS 수신 서비스

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영매뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 소유권

- 제주지방기상청과 연구기관(㈜)인포마인드) 공동 소유

○ 저작권 등록

- 명칭: 제주 밭작물 지원 기상정보서비스Ⅱ

- 등록번호/등록일자/등록권리자: C-2023-000499호/2023.01.03./제주지방기상청, ㈜인포마인드

이전 시

고려 사항

○ 방화벽 및 기상장비 등 기타 연동 및 연계 확인

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

위성영상 기반

유사사례 검색 기술(Ⅱ)

사업명

AI기반 예보지원

솔루션 개발

기상기술 소관부서

(담당자)

국립기상과학원

인공지능기상연구과

(양찬윤)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

㈜쎄트렉아이 컨소시엄

(11억원/’22.1.1.~12.15.)

개요

(기술 요약)

○ 위성영상을 입력받아 인공지능 기술을 활용하여 이와 유사한 과거 유사사례를 검색하여 그 결과를 표출

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

1. 유사사례 검색 엔진 개발(영상 패턴 및 패턴 변화 인식 기법 개발)

가. 부호화: 3개의 위성 채널로 구성된 입력 이미지를 벡터화

- 합성곱(CNN) 모델: 2차원 채널 이미지에 여러 개의 필터를 적용시켜 특징을 얻어내는 방식

나. 종합화: 부호화 모델을 통해 얻은 이미지들의 벡터를 종합하여 영상을 나타내는 하나의 벡터로 변환하는 과정

- 순환 신경망(RNN): 이미지의 순서를 반영

2. 모델 학습

가. 모델 학습 방법: 심층 메트릭 학습

나. 학습데이터: COMS(10~20), GK-2A(12~21)

3. 유사사례 검색 결과(예시)

< GK2A 위성 이미지 유사사례 검색 결과 >

○ 운영에 필요한 사항(HW, SW)

- OS: Linux, 메모리 128GB 이상, GPU 탑재

○ 활용 범위

- 기상위성영상 패턴인식, 유사패턴 검색 및 영상 해석 등에 활용

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영매뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 소유권

- 국립기상과학원과 연구기관(한국과학기술원, 국민대학교) 공동 소유

이전 시

고려 사항

-

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	드론용 연소탄 고정대	사업명	관측기술 지원 및 활용연구 (기상조절 및 구름물리 연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (황현준)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/‘20.05.~’21.01)
개요 (기술 요약)	○ 무인기 기반 기상조절 실험을 위한 드론용(멀티콥터형) 연소탄 고정장치이며 원격 격발이 가능함
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 비행 중 연소탄의 점화 후 충격 등의 요인으로 인하여 낙하가 되지 않도록 연소탄 고정브래킷을 통해 연소탄을 고정. 연소탄의 점화 역시 정확하게 이루어지도록 지상의 리모트컨트롤러에 의해 통신되는 원격수신점화기와 점화기고정횡바를 견고하게 잡아줌과 더불어 드론의 이․착륙을 원활하게 수행하도록 드론의 랜딩바를 이용, 랜딩프레임에 조립시켜 안개 및 해무의 신속하고도 적극적인 저감 또는 소산을 이루어지도록 하는 드론용 연소탄 고정대에 관한 발명 ○ 운영에 필요한 사항 - 회전익형 드론 본체에 연소탄 연소 중에 발생하는 열기 및 시딩 물질로 인한 부식 등 드론에 악영향을 미치는 요인들을 극소화 시킬 수 있도록 랜딩프레임에 고정대 장치를 설계하고, 드론에 장착하여 사용함 - 지상에서 리모트컨트롤러로 연소탄의 점화가 가능해야 하며, 고정대에 달린 점화기는 연소탄 격발을 위하여 일정 전압 이상 출력이 되어야 하며, 고정횡바로 견고하게 잡아주어야 함 ○ 활용 범위 - 드론을 통해 최적의 고도까지 올라간 다음, 리모트컨트롤러에 연동되는 원격수신점화기의 구동으로 연소탄의 점화와 함께 시딩 물질을 살포하여 통상의 지면에서 살포하는 것보다 훨씬 더 넓은 범위와 다양한 고도에서 안개 소산 및 안개 저감 효과를 실현
이전내용	○ 특허 실시권
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록 - 명칭: 드론용 연소탄 고정대 - 등록번호/등록일자/특허권자: 10-2502142/2023.02.16./국립기상과학원장
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	수치모델 자료를 활용한 인공강우 항공실험 시딩정보 자동 산출 프로그램	사업명	관측기술 지원 및 활용 연구 (기상항공기 활용기술 개발 연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (채상희)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/’18.1.1.~’18.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ WRF 수치모의 예측자료를 활용하여 구름액체물량과 바람장을 고려한 인공강우 항공실험의 최적의 시딩라인을 산출하는 기술임
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - WRF 모델 수행을 통해 예측된 수치모의 자료를 이용하여 목표 지점의 1시간 평균 총액체수함량(LWP, Liquid Water Path)를 산출 - LWP가 최대로 나타난 시간대에서 고도 약 0.4~3km까지에서 최대 구름액체물량이 최대로 나타난 고도 선정, 이 고도에서의 풍향과 풍속, 기온 산출 - 시딩고도 기온에 따라 기온이 -4℃ 미만이면 시딩물질이 요오드화은(찬구름 대상), 아니면 염화 칼슘(따뜻한 구름 대상)으로 선정되며, 반응시간을 고려한 풍향과 풍속 기반으로 풍상측에 시딩물질을 살포할 중앙점과 양끝지점의 위도와 경도를 산출 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 서버 1대, WRF모델 설치, ksh쉘과 csh쉘 구동가능 환경 - 포트란, NCL 프로그램 설치 ○ 활용 범위 - 항공기를 이용한 인공강우 실험의 사전모의를 통한 실험실시 판단에 기여 - 시․공간 특성을 반영한 항공기를 이용한 인공강우 실험에 대한 신속한 활동 지원
이전내용	○ 특허 실시권 ※ 소스프로그램, 운영설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록 - 명칭: 구름액체물량을 고려한 항공실험용 인공증우 시딩라인 산출 방법 및 표출 시스템 - 등록번호/등록일자/특허권자: 10-2008698/2019.08.02./국립기상과학원장
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음 ○ 리눅스 서버(환경설정)와 WRF모델, 포트란, NCL 프로그램을 잘 이용하는 사용자 필요
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	수치시뮬레이션을 통한 인공강우 항공실험 분석 방법	사업명	응용기상기술개발연구(IV) (기상조절 기술개발)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (채상희)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/’16.1.1.~’16.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 인공강우 수치모델을 활용해서 사전에 예상시딩라인 및 시딩량을 주고 사전에 수치모의 과정과 시딩물질의 확산경로 및 시딩효과를 살펴보아서 실험 실시여부를 결정하는 방법
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 예측 및 분석자료를 이용하여서 WRF모델의 수치모의 자료를 생성한 후, 목표지역 또는 시딩라인 지점에 해당하는 풍향, 풍속, 구름 정보를 분석하여 예상 시딩라인 및 시딩량, 고도 정보를 결정하여 인공강우 수치모델을 활용하여 수치 시뮬레이션을 수행하는 방법 - 수치모의 자료를 이용해서 시딩물질의 확산 및 강수변화장을 이용하여서 시딩효과를 산출 및 분석하는 방법 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 서버 1대, 인공강우 수치모델 설치 - 포트란, NCL 프로그램 설치 ○ 활용 범위 - 인공강우 실험에 대한 전반적인 실험 실시 의사결정 가이드 제시 - 인공강우 실험의 효과 분석에 활용
이전내용	○ 특허 실시권 ※ 프로그램 소스, 운영설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유특허 등록 - 명칭: 수치시뮬레이션을 통한 인공증설 항공실험 실시 결정 시스템 및 방법 - 등록번호/등록일자/특허권자: 10-1802162/2017.11.22./기상청장
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음 ○ 리눅스 서버(환경설정)와 WRF모델, 포트란, NCL 프로그램을 잘 이용하는 사용자 필요
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	항공기 GPS자료를 이용한 인공강우 통합모델의 시딩입력자료 산출프로그램	사업명	관측기술 지원 및 활용 연구 (기상항공기 활용기술 개발 연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (채상희)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/’19.1.1.~’19.06.31.)
개요 (기술 요약)	○ 실제 실험한 GPS 자료를 이용하여 인공증우(설) 통합모델 구동에 필요한 시딩정보 입력자료(수치모델의 격자위치, 고도레벨층, 모의 시작시간으로부터 시딩시간에 대한 시간(초))를 산출하는 기술임
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - GPS 자료 중 시딩물질이 연소 또는 살포된 시간만 자료 산출 - GPS 자료의 위도와 경도값과 모델의 입력자료인 wrfinput_d01 파일을 이용하여 모델의 i(동서방향), j(남북방향) 격자 정보로 변환 - GPS 자료에서의 평균 시딩고도 값을 계산한 후 모델에 고도레벨층에 가장 접합한 층 산출 - 시딩고도의 지점마다 고도층 레벨에서의 평균 시딩고도값에 해당되는 고도층 레벨 재선정 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 서버 1대, WRF모델 설치 - 포트란, NCL 프로그램 설치 ○ 활용 범위 - 인공강우 수치모델 구동 - 기상조절 실험 분석에 활용
이전내용	○ 프로그램 소스, 운영설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 저작권 등록 - 명칭: GPS자료를 이용한 인공증우(설) 통합모델의 시딩정보 입력자료 산출 프로그램 - 등록번호/등록일자/등록권리자: C-2019-027981/2019.07.04./국립기상과학원
이전 시 고려 사항	○ 리눅스 서버(환경설정)와 WRF모델, 포트란, NCL 프로그램을 잘 이용하는 사용자 필요
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	풍향, 풍속 정보를 이용한 인공증우(설) 항공실험 설계 프로그램	사업명	관측기술 지원 및 활용 연구 (기상항공기 활용기술개발연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (채상희)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/’19.1.1.~’19.08.31.)
개요 (기술 요약)	○ 해당 사례일, 시딩지점의 기상학적인 풍향의 각도(degree), 풍속(m/s), 목표지점의 위도와 경도, 그리고 목표지점명과 반응시간(분)을 입력하면 시딩라인의 양끝지점의 위·경도 정보와 검증을 위한 관측라인 정보를 산출하며, 전반적인 위치를 확인할 수 있는 그림도 표출하는 기술임
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 인공증우(설) 항공실험은 시딩물질을 살포하기 위해 풍상측(바람이 불어오는 방향의 앞쪽)에 시딩라인을 설계해야하고, 시딩물질 살포가 끝나면 시딩물질에 의한 시딩효과를 살펴보기 위한 풍하측에 관측 라인을 설계해야 함 - 해당 사례일 정보, 풍향에 대한 각도(degree), 풍속(m/s), 목표지점의 위도와 경도, 그리고 목표 지점명과 반응시간(분)을 입력하면 시딩라인의 양끝지점과 중앙지점에 해당하는 위도와 경도(degree 및 도분초) 정보를 산출 가능하며, 또한 풍하측에 시딩라인과 평행한 관측라인에 대한 위도와 경도 정보와 전반적인 위치를 확인할 수 있는 그림도 산출 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 리눅스 서버 1대 - 포트란, NCL 프로그램 설치 ○ 활용 범위 - 기상환경에 민감한 항공기를 이용한 인공강우 실험 활동 지원 - 인공강우 항공실험의 신속한 의사결정 정보 제시 활용
이전내용	○ 프로그램 소스, 운영설명서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 저작권 등록 - 명칭: 풍향, 풍속을 이용한 인공증우(설) 항공실험 설계 프로그램 v1.0 - 등록번호/등록일자/등록권리자: C-2019-027981/2019.10.10./국립기상과학원
이전 시 고려 사항	○ 리눅스 서버(환경설정)와 WRF모델, 포트란, NCL 프로그램을 잘 이용하는 사용자 필요
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	인공증우량 산출 방법	사업명	관측기술 지원 및 활용 연구 (기상항공기 활용기술 개발 연구)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (노용훈)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	국립기상과학원 (자체/’20.1.1.~’20.12.31.)
개요 (기술 요약)	○ 본 기술은 인공강우 실험 목표지역에서 실험 영향에 의한 증우량을 산출할 수 있는 방법으로 수치모의와 관측자료를 이용하여 시딩 영향 지역과 비영향 지역을 구분한 후, 두 영역의 물리적 특성을 비교하여 실험으로 확보 가능한 수자원량을 산출하는 기법임
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용(총인공강우량 산출 알고리즘) - 단계1: 분석시간(수치모의 인공증우 발생시간) 결정 - 단계2: 시딩영향영역 결정(시딩 영향 가장 오래 받은 지점) - 단계3: 비영향영역 결정(시딩영향영역과 유사한 기상조건) - 단계4: 인공증우량 결정(두 영역의 누적평균 강수량 차) - 단계5: 총인공강수량(톤) 결정(강수면적×증우량×강수밀도) ○ 운영에 필요한 사항(SW) - 인공강우 수치모델 시뮬레이션 결과 - 강우 자료(지상, 레이더) - 총인공강우량 산출 알고리즘(코드) ○ 활용 범위 - 본 기술은 인공강우 실험을 통해 확보할 수 있는 수자원량을 정량적으로 산출하여 목적별(가뭄저감, 산불예방, 미세먼지저감) 실험 달성 여부를 검증할 수 있음
이전내용	○ 특허 실시권 ※ 총인공강우량 산출기법을 정리한 연구보고서
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 국유 특허 등록 - 명칭: 비시딩영역 대비 시딩영향영역의 총 인공강수량 산출방법 - 등록번호/등록일자/특허권자: 10-2327194/2021.11.10./국립기상과학원장
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	매실 산업 지원 기상융합서비스 고도화	사업명	매실 산업 지원 기상융합서비스 고도화
기상기술 소관부서 (담당자)	광주지방기상청 기후서비스과 (임수정/062-720-0669)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	주식회사에어텍 (68.6백만원/ ’23.4.3.~11.29.)
개요 (기술 요약)	2017년 개발된 ‘매실 산업 지원 기상융합서비스 활용 기술’을 최신 기상기술 및 농업 환경에 맞춰 고도화하고 서비스 제공체계 구축
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 매실 재배 영향지수 개선(5종) 및 신규 개발(2종) ① 서리위험지수: 봄·가을 저온 피해 및 서리 가능성 ② 가뭄위험지수: 생육시기별 농업적 가뭄 발생 가능성 ③ 돌풍위험지수: 지형 특성을 고려한 돌풍 발생 가능성 ④ 방제작업지수: 복숭아씨살이좀벌 방제 적기 예측정보 ⑤ 작업안전지수: 날씨에 따른 야외 작업자 안전 정보 ⑥ 방제드론비행지수: 기상에 따른 농업용 방제드론 비행 가능성 ⑦ 꿀벌활동지수: 매화 개화시기 화분배개곤충 활동성 예측정보 - 매실 재배 영향지수 및 기상정보 제공체계 구축 - 사용자 관심 지역·품종에 대한 지수 위험단계 알림서비스 제공 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - HW : 처리 속도 1.4GHz 이상 듀얼코어 CPU, RAM 4GB 이상, 디스크 공간 10GB 이상 - SW : 리눅스 커널 3.10 이상 운영체제 ○ 활용 범위 - 매실 농가 대상 기상재해 위험 알림, 방제 시기 안내, 기상 영향에 따른 매실 생산 규모 예측 등 매실 산업 지원 정책에 활용 - 매실농가 서리·강풍·가뭄 등 기상재해 예방, 전정·시비 작업자 안전 확보, 해충 방제 효율화 등 과학적 영농 의사결정에 활용 - 매실 재배 영향정보를 ICT 기술 등과 접목하여 전남, 경남 등 매실 생산 농가에 적용 가능한 스마트농업 기술 개발에 활용
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영 매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 저작권(제C-2023-063735호) - 광주지방기상청과 연구기관(주식회사 에어텍) 공동 소유
이전 시 고려 사항
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서

기술명

태양광․풍력발전 지원 기상기후예측정보 산출 기술

사업명

호남지역 재생에너지 지원 기상기후서비스 고도화

기상기술 소관부서

(담당자)

광주지방기상청

기후서비스과

(임수정/062-720-0669)

주관 연구기관명

(사업비/사업기간)

한국외국어대학교 연구산학협력단

(128백만원/

’23.4.13.-12.9.)

개요

(기술 요약)

기상관측, 수치모델, 인공지능 등 기상기술 기반으로 호남지역 태양광, 풍력에너지 테스트베드 발전단지의 단기·중기·장기간 기온, 강수량, 일사량, 80m 고도 풍속, 증감발(ramp)* 및 발전량 예측정보 생산

* 증감발(ramp): 1시간 단위에서 관측되는 풍력에너지 생산량의 큰 변화

주요 기술내용

및

활용 범위

○ 주요 기술내용

- 현장 기상관측 자료와 수치모델, 기계학습(RF, SVM), 데이터마이닝, 물리모델, 발전량·지형정보 등을 활용한 발전단지 포인트 기상기후 예측정보 산출 및 발전단지 정보 등을 고려한 발전량 예측정보 생산

※ KIM 기반의 최신 수치예보모델(RDAPS, GDAPS) 적용

구분	태양광에너지	풍력에너지
테스트베드	솔라시도태양광발전소(전남 해남)	영암풍력발전소(전남 영암)
산출정보	일사량(수평면, 패널면), 패널온도, 기온, 강수량	80m고도 풍속, 기온, 증감발(ramp)
예측정보	·(단기) 72시간 예측정보(1h 간격) ·(중기) 288시간 예측정보(3h 간격) ·(장기) 180일 예측정보(주 간격)	·(단기) 72시간 예측정보(1h 간격) ·(중기) 288시간 예측정보(3h 간격) ·(장기) 180일 예측정보(주 간격)

- 개발기술의 확장성 방법으로 기계학습 방법(RF, SVM)을 통한 1km 공간해상도 상세화 기술 적용

- 태양광, 풍력발전단지의 기상실황, 기상·발전량 예측정보 모니터링을 위한 시범서비스 페이지 구축 및 사용자 매뉴얼 마련

- 재생에너지 발전산업 단계별 기상정보 활용 매뉴얼

○ 운영에 필요한 사항(HW, SW)

- HW: 2.0GHz 이상 16Core CPU, RAM 32GB 이상, 디스크 공간 1TB 이상

- SW: Shell(csh, bash), Netcdf, kwgrib2, R, MySQL, Apache Tomcat, React, Node.js

- 기상청 수치예보모델(KLFS, RDAPS, GDAPS, Glosea6) 실시간 수집

- 기상청 API HUB를 통해 관측 및 예보 데이터 수집

○ 활용 범위

- 태양광·풍력 발전단지의 예상 발전량 산출에 활용

- 급변풍, 낙뢰, 강수 등 기상상황을 고려한 발전시설의 유지관리

- 실시간 전력시장 대응, 전력수요 예측, 전력수급계획 수립 등 에너지 분야 의사결정 지원 정보로 활용

이전내용

○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영 매뉴얼

기상기술에 대한 지식재산권 현황

○ 저작권(제C-2023-063734호)

-  광주지방기상청과 연구기관(한국외국어대학교 연구산학협력단) 공동 소유

이전 시

고려 사항

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	안개저감을 위한 무인기 활용기반의 물질살포 시스템과 방법	사업명	무인기 기반의 인공강우 자동시딩 실험 및 활용기술 개발(1/3)
기상기술 소관부서 (담당자)	기상응용연구부 (차주완, 구해정/ 064-780-6668)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜디지키 (150백만원/ ‘23.3.1.~12.15.)
개요 (기술 요약)	무인기를 활용한 안개대상 구름 씨뿌리기 방법 및 실험 효과 증대 기술 제시
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 드론을 활용하여 안개발생시 목표지역(도로, 활주로, 해상대교 등)을 대상으로 구름씨(인공강우물질)를 살포하여 시정을 지속적으로 개선하는 방법에 관한 기술임 ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) 시정개선에 관한 사전 구름씨뿌리기 수치모의 및 시정관측 필요 드론 본체(회전익)에 연소탄의 열기에 의한 영향이 없도록 최대한 고려하여 랜딩프레임에 고정대장치 및 원격수신점화기를 부착함 안개시 실험지역과 목표지역의 거리산출과 안개지속시간을 고려한 드론운영 횟수 결정함 안개특성(시정조건)에 따른 연소탄 살포량 결정하고, 드론 비행고도 및 구름씨뿌리기 수평거리를 산출하여 안개저감 실험 수행 ○ 활용 범위 - 향후, 기상조절용 실험 드론 활용 가능 대수 증가 시 안개뿐 아니라 산불예방 목적으로 넓은 범위와 다양한 고도에서 활용성이 확대될 것으로 판단
이전내용	○ 주요 특허 및 관련 상세기술 사항 ○ 인공강우 드론 실험에 관한 연구보고서 및 운영매뉴얼 제공
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 특허권: 기상청 국립기상과학원장(등록명: 특허 제10-2544844호) ※ 논문: 기상조절 실험용 드론의 설계‧제작과 활용에 관한 연구(‘24.2, 대기지) ○ 관련 기술 사업화 시 국립기상과학원의 승인 및 명시
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	위성 유사사례 검색 기술(Ⅲ)	사업명	AI기반 예보지원 솔루션 개발
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 인공지능기상연구과 (박준상/064-780-6759)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	㈜SI, KAIST (1,100백만원/ ‘23.1.1.~12.15.)
개요 (기술 요약)	최신 인공지능 기법을 적용하여 COMS와 GK2A 현재 위성 영상기반으로 과거 유사사례 검색 기술을 개발함
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 사용된 기법 : 영상 벡터화 - 대상 자료: 천리안 1호(COMS) 및 천리안 2A호(GK2A) 위성영상 - 영상종류/영역: 적외, 단파적외, 수증기 / 동아시아 - 구현 단계: 1. 모델 훈련, 2. 훈련된 모델로부터 임베딩 출력, 3. 유사사례 검색 - 이미지 유사도 측정 방법 중 기상학적 유사도를 가장 잘 반영하는 평가지표(LPIPS)를 반영하여 유사도 결과 출력 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - 운영 환경: GPU / CentOS 7.9 이상 / Docker 19.03 이상 - 사용된 SW: Python, Docker ○ 활용 범위 - 각종 영상(레이더, 일기도, 수치모델 등)과 관련된 유사사례 검색 기술 적용 - 적용된 AI 기술을 이용하여 영상 저작권 문제 등 활용
이전내용	○ 이전내용 - 연구보고서 및 프로그램 소스, 운영 매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	-
이전 시 고려 사항	○ 특허 제출 예정
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	도시환경 변화에 따른 기후영향정보 서비스	사업명	도시기후 영향정보 고도화 및 서비스체계 구축
기상기술 소관부서 (담당자)	광주지방기상청 기후서비스과 (임수정062-720-0669)	주관 연구기관명 (사업비/사업기간)	코아인텍(주) (103백만원/ ’22.3.7.~11.15.)
개요 (기술 요약)	기상청 국지예보모델(LDAPS) 자료를 기반으로 CALMET, Morphological, SOLWEIG 모델을 활용하여 건물과 토지피복 등 도시 환경에 따른 고해상도 도시기후 분석자료 생산
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 배경기상장: LDAPS, 3차원 상세기상장: CALMET(300m), 도시효과 적용 바람·복사온도: Morphological, SOLWEIG(5m) - 도시기후분석 및 예측(300m): 고도별 고해상도 기온·바람 분석 및 2차원 지도 가시화 - 도시계획 모의분석(5m): 도시개발 전·후의 바람·열(평균복사온도) 변화 모의 분석 및 3차원 지도 가시화 - 야외활동 온도지수(행정동 단위): 고해상도 도시기상예측 자료와 복사열을 고려한 야외 열 쾌적성 지수 생산 ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) - HW: CPU 2.4Ghz, 20코어 이상, Memory 32GB 이상, DISK 500GB 이상 - SW: PGI compiler version 18.4, GrADS, NCL(NCAR Graphics Library), NetCDF, Python ○ 활용 범위 - 도시계획에 따른 바람길 및 열 환경 변화 파악 - 도시 내 열 분포 파악을 통한 도로 살수차 배치, 폭염 피해 예방시설 설치 등 폭염 대응 활용 - 온열·한랭질환 예방을 위한 시민 야외활동 의사결정 지원
이전내용	○ 연구보고서, 프로그램 소스, 운영 매뉴얼
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 저작권(제C-2023-008937호) - 광주지방기상청과 연구기관(코아인텍(주)) 공동 소유
이전 시 고려 사항	-
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	흡습성 시딩물질이 지상 에어로졸 농도에 미치는 영향 분석 방법	사업명	기상업무지원기술개발연구 – 기상조절 및 구름물리 기술 개발 연구
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (채상희/064-780-6678)	주관 연구기관명 (사업기간)	국립기상과학원 (‘21.1.1.~12.31.)
개요 (기술 요약)	인공강우 수치모델의 결과물 중 시딩물질의 수농도를 활용하여 질량농도화 하여 관측된 에어로졸 질량농도와 비교 분석을 통한 빠른 인공강우 안정성 분석 결과 산출
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 분석 방법은 다음과 같다. ①흡습성 시딩물질(염화칼슘, 염화나트륨 등)의 살포를 통한 구름씨뿌리기 항공 실험의 기상장, 시딩살포[시딩시간, 시딩율, 살포 위치(격자정보)] 등의 정보를 구름씨뿌리기 수치 모델에 입력하여 수치모델을 통한 수치모의를 수행 ②수치모의 결과에 기초하여 지상에서의 흡습성 시딩물질의 수농도값을 활용하여서 환산식을 이용한 시딩물질의 최대 질량농도를 산출 ③관측된 에어로졸의 질량 농도와 비교 분석 ④흡습성 시딩물질이 에어로졸 질량농도에 미치는 기여도를 산출 ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) (HW) 모델 구동 및 소스프로그램을 수행할 서버 필요 (SW) 포트란 ○ 활용 범위 - 흡습성 물질을 이용한 기상조절 실험이 지상 에어로졸 농도에 미치는 영향 분석 검증
이전내용	○ 이전내용 - 특허실시권, 분석을 위한 포트란 프로그램, 관련 분석보고서 등
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 특허 등록: 제10-2663384호(2024.4.30.)
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	구름씨뿌리기 효과 확인을 위한 인공강우 성분 분석 방법 및 시스템	사업명	상시·연속 실험을 위한 인공강우 운영기술 개발 및 관측·수치모의 자료를 이용한 효과분석 연구
기상기술 소관부서 (담당자)	기상응용연구부 (장기호, 구해정/ 064-780-6668))	주관 연구기관명 (사업기간)	국립기상과학원 (‘21.~’23.)
개요 (기술 요약)	최근 3년간(‘21~’23년)의 인공강우 주요(항공)실험을 통해 확인된 강수화학성분 분석을 활용한 인공강우 효과 직접검증 기술을 제시
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 - 인공강우 실험에 따른 주요 영향지역(시딩물질 확산반응에 의한 영향지역)/비 영향지역(시딩물질이 확산반응의 영향을 받지 않는지역)을 수치적으로 선정하고, 실험 전·후 강수 수집과 분석과정을 거쳐 인공강우 주요성분분석(이온, 중금속 성분)을 통한 직접적인 검증 방법을 제시함 ○ 운영에 필요한 사항(HW, SW) - 수치모의를 활용한 구름조건별 실험 영향/비영향 범위 산출 시딩물질의 영향범위를 고려하여 시딩 물질이 확산의 영향이 큰 주요 지역인 제1지역 및 시딩물질이 확산의 영향이 적은 제2지역을 선정 실험에 따른 실험 전‧후 시간대별 강수채수 수행 구름조건 별 채수지점의 화학성분분석(전문기관분석 후 상세분석) 지점별 인공강우 주요성분 검출여부와 변화 판단, 실험 효과 확인 ○ 활용 범위 - 인공강우 실험 효과를 직접적으로 확인 - 인공강우 실험 안전성 검증에 활용
이전내용	○ 주요 특허 및 관련 상세기술 사항 ○ 인공강우 실험 연구보고서, 인공강우 성분분석자료, 강수화학 성분분석 절차 및 방법에 관한 운영매뉴얼 등 제공
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 특허권: 기상청 국립기상과학원장(등록명: 특허 제10-2628541호) ○ 관련 기술 사업화 시 국립기상과학원의 승인 및 명시
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

기상기술 설명서
기술명	농업서리 자동관측 알고리즘	사업명	기상업무지원기술개발연구 – 생명기상 및 농림기상 기술개발(의 일부)
기상기술 소관부서 (담당자)	국립기상과학원 기상응용연구부 (김규랑, 고명수/ 064-780-6661)	주관 연구기관명 (사업기간)	국립기상과학원 (‘22.~’23.)
개요 (기술 요약)	농작물 서리를 자동으로 관측하기 위해 개발된 특허 알고리즘과 이를 구현하기 위한 관측 센서 구성 및 데이터로거 프로그램
주요 기술내용 및 활용 범위	○ 주요 기술내용 농작물 표면을 대상으로 하는 농업서리를 자동으로 관측하는 하드웨어 및 소프트웨어 기술이다. 관측 기기는 유전성 엽면습윤센서와 적외선 표면온도 센서로 구성되어 있다. 관측 방법은 다음과 같다. ①엽면습윤센서의 전압과 표면온도를 관측한다. ②건조 상태의 전압값을 자동으로 판단하여 저장한다. ③건조 전압값과 경험값을 이용하여 서리 및 이슬 발생 시작 전압값을 결정한다. ④표면온도와 전압값을 이용하여 서리 또는 이슬 발생을 판단한다. 이 기술을 이용하여 엽면습윤센서 표면의 물상태(건조-서리-이슬)를 1분 간격으로 관측하고 저장할 수 있다. ○ 운영에 필요한 사항(HW,SW) (HW) 유전성 엽면습윤센서, 적외선 표면온도센서, 데이터로거 (SW) 데이터로거 프로그래밍, 모니터링 툴 ○ 활용 범위 - 농작물 표면의 서리 발생 실시간 모니터링 - 서리 지속시간의 실시간 모니터링 - 시간 고해상도 관측자료를 이용한 서리 발생 예측 모델 개발
이전내용	○ 이전내용 - 특허, 논문, 데이터로거 프로그램 소스 등
기상기술에 대한 지식재산권 현황	○ 특허등록 제10-2623119호(2024.1.5.) ○ 유상 기술 이전
이전 시 고려 사항	○ 본 기상기술은 국유특허권이 등록된 것으로서, 「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」에서 정하는 바에 따라 국유특허권의 처분(전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락 등)을 할 수 있음
210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]